附件1

**附录1 资格审查条件（资质最低要求）**

|  |
| --- |
| 资质要求 |
| 1．具有独立法人资格，持有有效企业法人营业执照；  2．部分设备为所采购设备制造厂商或采购设备制造厂商的授权经销商/代理商（提供进口设备的应为该设备进口商或该设备进口商的授权经销商/代理商）；  3．如申请人为授权经销商/代理商应提供制造厂商出具的设备品牌经销商授权书。 |

**附录2 资格审查条件（财务最低要求）**

|  |
| --- |
| 财务要求 |
| 第一种方式  近三年每年的营业收入不低于100万元。  第二种方式  银行出具（须有银行盖章）投标截止日前3个月内的单位账户流水证明，每月月末账户余额的平均值不少于50万元。  上述两种方式满足其中一种即可。 |

注：1.采用第一种方式应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，其所附资料只需证明其能满足财务最低要求即可。公司成立时间不足三年的提供成立以来的经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表。若最近年度会计报表未出，则近三年时间往前推算一年。

2.采用第二种方式应附银行出具（须银行盖章）申请日前3个月内的单位账户流水证明。

**附录3 资格审查条件（业绩最低要求）**

|  |
| --- |
| 业绩要求 |
| 近三年至少完成过1项单项合同额不少于100万元的试验检测设备销售业绩。 |

注：1.申请人应填写近3年来承担的类似项目业绩，并提供相关证明资料，证明其能满足业绩最低要求，如合同协议书等。

**附录4 资格审查条件(信誉最低要求)**

|  |
| --- |
| 信誉要求 |
| 不得存在下列情况（信誉最低要求）：  1．处于被责令停业、接管或清算、破产状态；  2．处于被交通运输部或湖北省交通运输主管部门做出禁止进入公路建设市场的处罚且处于有效期内；  3．存在下列不良状况或不良信用记录：  （1）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单的；  （2）在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；  （3）申请人或其法定代表人在近三年内有行贿犯罪行为的；  （4）其他在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列为严重失信主体名单，且按联合惩戒要求禁止参与招投标的；  （5）近三年度被列入建设集团或遴选人列入黑名单且处于处罚期内的协作单位。 |

注：对以上（1）、（2）、（4）信用状况应附指定网站截图，截图时间为遴选公告发布之日至申请截止日之间。

附件2 试验设备型号、数量及技术参数

| **序号** | **类别** | **名称** | **型号** | **单位** | **数量** | **技术参数** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集料 | 新标准石子筛 | Ø300 | 套 | 2 | 1、材质：304不锈钢；  2、筛盘尺寸：直径300mm，筛孔尺寸：2.36-90mm（含底盖）。 |  |
| 2 | 新标准砂筛 | Ø300 | 套 | 2 | 1、材质：304不锈钢；  2、筛盘尺寸：直径300mm；筛孔尺寸：0.075-9.5mm（含底盖）。 |  |
| 3 | 电动摇筛机 | ZBSX-92A | 台 | 2 | 1、筛子直径：300mm 200mm；  2、震幅：6mm；  3、振击次数：147次/分；  4、筛摇动次数：221次/分；  5、回转半径：12.5mm；  6、电机功率：650W；  7、电压：220V；  8、转速：1400转；  9、重量：150kg；  10、外形尺寸：  600×400×880mm(L×W×H)。 |  |
| 4 | 电子天平 | 30kg/1g | 台 | 2 | 1、最大称量：30kg；  2、称盘尺寸：40×40cm；  3、精度：1g；e=1g，d=0.05g；  4、电压：220V。 |  |
| 5 | 电子天平 | 5kg/0.1g | 台 | 2 | 1、最大称量：5kg；  2、称盘尺寸：25×30cm；  3、精度：0.1g；e=0.1g，d=0.01g。 |  |
| 6 | 电子秤 | 100kg/10g | 台 | 2 | 1、最大称量：120kg；  2、称盘尺寸：40×60cm；  3、精度：10g；e=10g，d=0.1g。 |  |
| 7 | 静水力学天平 | 5kg/0.1g | 台 | 2 | 1、最大称量：5kg；  2、称盘尺寸：25×30cm；  3、精度：0.1g；e=0.1g，d=0.01g。 |  |
| 8 | 容量瓶 | 1000ml | 个 | 4 | 1、最大容量：1000ml；  2、分度值：2ml。 |  |
| 9 | 容量桶 | 1-50L | 套 | 4 | 1、材质：冷轧板；  2、板厚：4mm。 |  |
| 10 | 电热恒温干燥箱 | 101-3 | 台 | 2 | 1、材质：外壳采用优质冷轧板，板厚2mm；  2、内胆：304不锈钢，板厚1mm；  3、内空尺寸：600×500×850mm；  4、温度控制范围：Rt+10-400℃；  5、温度波动范围：±0.5℃；  6、温度分辨率：0.1℃。 |  |
| 11 | 针片状规准仪 | 新标6孔 | 套 | 2 | 1、材质：不锈钢；  2、片状粒级分孔宽：3mm、5.2mm、7.2mm、9mm、11.3mm、14.3mm；  3、片状粒级分间距：18mm，31.2mm，43.2mm，54mm，67.8mm，85.8mm。 |  |
| 12 | 电子游标卡尺 | 0-200mm | 把 | 2 | 1、最大量程：220mm；  2、精度：0.01mm；  3、显示屏尺寸：50mm×20mm；  4、电池规格：CR2032。 |  |
| 13 | 标定灌（含捣棒） |  | 套 | 2 | 1、材质：304不锈钢；  2、尺寸：φ112mm×179.4mm；  3、壁厚：2mm。 |  |
| 14 | 压力试验机 | YES-2000 | 台 | 2 | 1、最大试验力：2500KN；  2、上下最大压缩空间：650mm；  3、立柱间距：450mm；  4、试验机精度：1级；  5、横梁升降速度：50mm/min。 |  |
| 15 | 烧杯 | 1000ml | 个 | 8 | 1、最大容量：1000ml；  2、材质：高硼硅。 |  |
| 16 | 标准漏斗(堆积密度） | （砂石) | 个 | 4 | 1、材质：冷轧板；  2、板厚：4mm。 |  |
| 17 | 砂当量试验仪 | SD-2 | 台 | 4 | 1、配重活塞：1000g±2g；  2、试筒尺寸：φ32mm（±0.05mm）。 |  |
| 18 | 钢尺 | 30/60/100 | 套 | 2 | 1、量程：300mm/600mm/1000mm；  2、精度：0.5mm；  3、材质：不锈钢。 |  |
| 19 | 李氏比重瓶 | 250ml | 个 | 8 | 1、容量：250ml；  2、精度：0.02ml。 |  |
| 20 | 低温水浴 | SME-CTB | 台 | 2 | 1、容积：20L；  2、加热速率：2℃/min；  3、制冷速率：5℃/10min；  4、控温精度：±0.2℃；  5、显示分辨率：0.01℃。 |  |
| 21 | 水泥 | 烘箱 | 101-3 | 台 | 2 | 1、材质：外壳采用优质冷轧板，板厚2mm；  2、内胆采用：304不锈钢，板厚1mm；  3、内空尺寸：600×500×850mm；  4、温度控制范围：Rt+10-400℃；  5、温度波动范围：±0.5℃；  6、温度分辨率：0.1℃。 |  |
| 22 | 新标准水泥稠度仪 | 新标准 | 台 | 2 | 1、滑动组件重量：300g(±1g)；  2、位移量程范围：0-50mm；  3、位移精度：0.01mm；  4、时间分辨率：0.1″。 |  |
| 23 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160 | 台 | 2 | 1、搅拌叶公转慢速：62±5r/min；  2、搅拌叶公转快速：125±10r/min；  3、搅拌叶自转慢速：140±5r/min；  4、搅拌叶自转快速：285±10r/min；  5、电机功率：快速：370W；慢速：170W。 |  |
| 24 | 水泥砼标准养护箱 | SHBY-40B | 台 | 2 | 1、材质：不锈钢；  2、控温范围：20℃±0.1℃；  3、温度分辨率：0.1℃；  4、砼试块放置数量：150×150×150（120块）；  5、显示器尺寸：7英寸。 |  |
| 25 | 滴定设备 |  | 套 | 2 | 1、量程：50mm；  2、精度：0.1mm。 |  |
| 26 | 水泥混凝土 | 坍落度仪 | 10\*20\*30 | 套 | 2 | 1、试筒材质：304；  2、试筒板厚：2mm；  3、捣棒尺寸：φ16mm×650mm。 |  |
| 27 | 砼贯入阻力仪 | HG-80 | 台 | 2 | 1、台面尺寸：370×270mm；  2、最大试验力1800N；  3、分度值：1N；  4、桶尺寸：170×150；  5、壁厚：2mm。 |  |
| 28 | 标准筛 |  | 套 | 2 | 1、材质：304不锈钢；  2、筛盘尺寸：直径300mm；  3、筛孔尺寸：13.2mm（含底盖）。 |  |
| 29 | 混凝土抗折装置 | 标准 | 套 | 2 | 1、最大荷载：200KN；  2、抗折标准夹棍：φ30mm；  3、上下夹棍间距：175mm；  4、重量：120kg。 |  |
| 30 | 数显砂浆稠度仪 | SZ-145 | 台 | 2 | 1、测量范围：0~145mm；  2、显示精度：0.01mm；  3、沉入体积：0~229.3cm3；  4、圆锥角30度 高度145mm；锥座直径77mm；  5、锥体与滑竿合重300±2g。 |  |
| 31 | 砂浆搅拌机 | SJD-15L | 台 | 2 | 1、最大容量：20L；  2、搅拌桶板厚：8mm；  3、时间控制范围：0-9999min；  4、电源：220V；  5、电机功率：3KW；  6、整机重量：180kg。 |  |
| 32 | 混凝土劈裂试验夹具 | 国标 | 套 | 2 | 1、支架最大垫块：50mm×20mm；  2、支架左右档宽度：151mm，101mm  3、长度：305mm；  4、净重：25kg；  5、圆柱体夹具；  6、适用机型：通用型，可在各厂生产的万能机、压力机上使用；  7、试件尺寸：满足直径150mm×300mm的圆柱体标准试件(或直径100mm×200mm非标准试件)。 |  |
| 33 | 砂浆凝结时间测定仪 |  | 台 | 2 | 1、检测范围：0-100N；  2、视值精度：0.5N％；  3、视值分辨率：0.25N；  4、行程：60mm；  5、试针截面积：30mm2；  6、试模内径：140mm，高度75mm。 |  |
| 34 | 沥青 | 沥青比重瓶 |  | 个 | 8 | 1、容积：20-30ml；  2、质量：≤40g；  3、重量：50g。 |  |
| 35 | 电子天平 | 2000g/10mg | 台 | 2 | 1、最大称量：2000g；  2、称盘尺寸：φ30cm；  3、精度：0.01g；e=0.01g，d=0.001g；  4、电压：220V。 |  |
| 36 | 低温水浴 | THD-0510 | 台 | 2 | 1、水浴容积：45L；  2、控温范围：-10℃-99℃；  3、控温精度：±0.1℃；  4、水流速度：2L/min。 |  |
| 37 | 沥青针入度仪（含制冷水浴） | SME-ZRD1000 | 台 | 2 | 1、容积：20L；  2、加热速率：2℃/min；  3、制冷速率：5℃/10min；  4、控温精度：±0.2℃；  5、显示分辨率：0.01℃；  6、可放置6个250ml比重瓶。 |  |
| 38 | 低温双数显延度仪 | SYD-4508C | 台 | 2 | 1、工作电源：AC220V（-5%～+10%），50Hz；  2、测量范围：1.5m（±10mm）；  3、加热形式：电加热器加热；  4、加热功率：3000W；  5、浴液循环：强磁力循环泵循环浴液；  6、控温范围：5℃~49℃可调，数字显示，温度显示分辨率0.01℃；  7、控温精度：±0.1℃；  8、拉伸速度：10 mm/min、50mm/min两档；  9、测量精度：±1mm；  10、环境温度：-10℃~+35℃；  11、相对湿度：≤85%；  12、外形尺寸：2365㎜×520㎜×1000㎜（长×宽×高）；  13、整机功耗：不大于4100W。 | 推荐品牌为浙江拓展、上海昌吉、北京航天科宇 |
| 39 | 沥青软化点仪 | SME-RHD1000 | 台 | 2 | 1、测量范围：（1）试样软化点在80℃以下者，5℃～80℃（蒸馏水）。（2）试样软化点在80℃以上者，32℃～162℃（甘油）；  2、温度分辨率：0.1℃（偏差可修正）；  3、测量样品数：同时测量2个试样；  4、试验结果处理：200组数据存储；  5、存储的数据可液晶调取显示，也可U盘转存查看(.csv文件)；  6、可选配微型打印机打印结果。 |  |
| 40 | 沥青旋转薄膜烘箱 | SYD-3061(85) | 台 | 2 | 1、材质：外壳采用优质冷轧板，板厚2mm；  2、内胆采用：304不锈钢，板厚1mm；  3、内空尺寸：450×450×550mm；  4、温度控制范围：Rt+10-300℃；  5、温度波动范围：±0.5℃；  6、温度分辨率：0.1℃；  7、旋转尺寸：φ200mm。 |  |
| 41 | 电热恒温干燥箱 | 101-3 | 台 | 2 | 1、材质：外壳采用优质冷轧板，板厚2mm；  2、内胆采用：304不锈钢，板厚1mm；  3、内空尺寸：600×500×850mm；  4、温度控制范围：Rt+10-400℃；  5、温度波动范围：±0.5℃；  6、温度分辨率：0.1℃。 |  |
| 42 | 标准筛 | 0.6 | 个 | 4 | 1、材质：304不锈钢；  2、筛盘尺寸：直径300mm；筛孔尺寸：0.6mm（含底盖）。 |  |
| 43 | 低温试验箱 | RXD-1704W | 台 | 2 | 1、箱体容积：170L；  2、电源：220V16A；  3、温度控制范围：RT-零下50℃；  4、温度控制精度：±0.2℃；  5、温度显示分辨率：0.01℃。 |  |
| 44 | 高速剪切试验仪 | BME100LT-N | 台 | 2 | 1、容积：10L；  2、温度控制范围：rt-200℃；  3、温度控制精度：0.1℃；  4、剪切速度：0-20000r/min。 |  |
| 45 | 离心抽提仪 | WSY-104 | 台 | 2 | 1、容量：3kg；  2、时间范围：0-100min；  3、转速：0-5000r/min。 | 推荐品牌为北京航天科宇、上海昌吉、无锡石油 |
| 46 | 阿布森法沥青回收仪 | KHS-07A | 台 | 2 | 1、智能控温：rt-200℃；  2、控温精度：±0.1℃；  3、升降范围：0-50mm；  4、升降速度：无极调速；  5、电动升降机构，结构紧凑，重量轻、整体性强、外形美观，操作简单。 | 推荐品牌为北京航天科宇、上海昌吉、无锡石油 |
| 47 | 万用电炉 | 1KW | 台 | 2 | 1、最大功率：1kw；  2、炉盘尺寸：35×35cm。 |  |
| 48 | 乳化沥青负荷轮碾压试验仪 | SYD-0755 | 台 | 2 | 1、碾压频率：44次/min±1次/min；  2、曲柄半径：152mm±2mm；  3、橡胶轮尺寸：直径76.5mm±1mm，宽26.0mm±1.0mm；  4、橡胶轮硬度：HRC60～HRC70之间；  5、橡胶轮加载重量: 小车平置总重量56.7㎏±0.5㎏；  6、试模：6.4mm、12.7mm厚两种，按需要选用，内部尺寸50mm×380mm；  7、砂框架：内部尺寸为长355.0mm×宽38.0 mm×厚0.5mm ；  8、钢盖板：尺寸为长353mm×宽36mm×高3 mm；  9、外形尺寸：1400㎜×260㎜×450㎜（长×宽×高）；  10、工作电源：AC三相380V/50Hz，电机功率550W。 | 推荐品牌为北京航天科宇、上海昌吉、无锡石油 |
| 49 | 乳化沥青湿轮磨耗仪 | SYD-0752 | 台 | 2 | 1、电机转速：1400rpm；  2、工作电源：AC三相380V；50Hz；  3、整机功耗：不大于380W；  4、磨头自转速度：140rpm；  5、磨头公转速度：61rpm；  6、磨头质量：2.27kg (工作质量)；  7、磨头橡胶管长度L：127mm；  8、定时性能：5分钟定时；  9、外形尺寸：620㎜×500㎜×780㎜（长×宽×高）；  10、机体重量：260kg。 | 推荐品牌为北京航天科宇、上海昌吉、无锡石油 |
| 50 | 乳化沥青存储稳定性试验仪 | SYD-0656 | 台 | 2 | 1、玻璃试管：有效高度310㎜±10mm；  标志线250ml；试样装入口Φ32㎜±0.1mm；  2、外形尺寸：210㎜×110㎜×370㎜（长×宽×高）。 |  |
| 51 | 沥青混合料 | 沥青混合料搅拌机 | BH-20 | 台 | 2 | 1、拌和量：20升；  2、控温范围：室温~200℃；  3、控温精度：±1℃；  4、控时范围：(0~999)秒；  5、控时精度：±0.1秒；  6、拌合桨转速：自转76圈/分；公转47圈/分；  7、拌合电机：380伏、550瓦；1400转/分；50赫兹；  8、升降电机：380伏、250瓦；1400转/分；50赫兹；  9、环境温度：(-5~+50)℃；  10、环境湿度：≤80%；  11、工作电源：AC（380±10%）V；16A；50H  （三相四线制带零线）；  12、外形尺寸：600㎜×400㎜×1300㎜（长×宽×高）；  13、整机重量：215kg（净重）。 |  |
| 52 | 低温溢流水箱 | CF-C | 台 | 2 | 1、水浴容积：60L；  2、控温范围：-10℃-99℃；  3、控温精度：±0.1℃；  4、水流速度：2L/min。 |  |
| 53 | 干燥箱 | 101-3 | 台 | 2 | 1、材质：外壳采用优质冷轧板，板厚2mm；  2、内胆采用：304不锈钢，板厚1mm；  3、内空尺寸：600×500×850mm；  4、温度控制范围：Rt+10-400℃；  5、温度波动范围：±0.5℃；  6、温度分辨率：0.1℃。 |  |
| 54 | 静水天平 | 5000g/0.1g | 台 | 2 | 1、最大称量：5kg；  2、称盘尺寸：25×30cm；  3、精度：0.1g；e=0.1g，d=0.01g。 |  |
| 55 | 电子天平 | 2000g/10mg | 台 | 2 | 1、最大称量：2000g；  2、称盘尺寸：φ30cm；  3、精度：0.01g；e=0.01g，d=0.001g；  4、电压：220V。 |  |
| 56 | 电动马歇尔击实仪 | MDJ-IIA | 台 | 2 | 1、重锤：4536g±9g；  2、重锤落差：457mm±1.5mm；  3、试模：适用于101.6㎜×63.5㎜试件；  4、击实速度：(60次±5次)/分钟；  5、击实次数：(0～999)次；  6、木块击实座：457mm×200mm×200mm；  7、混凝土底座：120mm×460mm×480mm；  8、电源电压：AC（220±10%）V 50Hz；  9、电动机功率：370W；  10、外形尺寸：1740mm×540mm×540mm；  11、整机重量：约180kg。 |  |
| 57 | 液压脱模器 | 200kn | 台 | 2 | 1、最大试验力：300KN；  2、可脱试模尺寸：200mm/φ150mm/φ100ml/φ50mm；  3、脱模速度：100ml/min；  4、活塞杆移动尺寸：450mm。 |  |
| 58 | 恒温水浴 | CF-B | 台 | 2 | 1、水浴容积：60L；  2、控温范围：-10℃-99℃；  3、控温精度：±0.1℃；  4、水流速度：2L/min。 |  |
| 59 | 燃烧炉 | KRRS-6 | 台 | 2 | 1、试验温度：800℃；  2、炉膛尺寸：500×500×600mm；  3、称重范围：0-20kg；  4、重量精度：0.1g；  5、试验时间：40min。 | 推荐品牌为北京航天科锐、北京航天科宇、上海昌吉 |
| 60 | 马歇尔稳定度仪 | LWD-4C | 台 | 2 | 1、最大试验力：100KN；力值精度：0.5级；  2、位移测试范围：0-30mm；  3、位移精度：0.001mm；  4、显示方式：触摸屏；  5、屏幕尺寸：9英寸。 |  |
| 61 | 最大理论密度仪 | SYD-0711A | 台 | 2 | 1、电源电压：AC（220±10%）V、50Hz；  2、容器容积：4000ml×2只；  3、真空泵功率：160W；  4、负压容器内负压：3.7kPa（27.75mmHg），允许偏差±0.3kPa；  5、振动机功率：30W；  6、外形尺寸：510mm×520mm×380mm（长×宽×高。 |  |
| 62 | 车辙仪 | HYCZ-5 | 台 | 2 | 1、温度控制范围：RT-100℃；  2、温度显示精度：0.1℃；  3、位移范围：0-30mm；  4、位移精度：0.001mm；  5、小车行驶速度：(42±1)次/分（单程）；试验小车运动距离：(230±10)mm。 | 推荐品牌为北京航天科锐、北京航天科宇、上海昌吉 |
| 63 | 车辙成型机 | HYCZ-1 | 台 | 2 | 1、碾轮规格：半径为500mm，宽度为300mm；  2、碾轮压实线荷载控制范围：(200～700)/cm（可任意调整，出厂前调整300N/cm）；  3、碾轮压实线荷载控制精度：±3N/cm；  4、碾轮温度控制范围：室温～200℃；  5、碾轮温度控制精度：±1℃；  6、碾压次数：(12±1)次/min；  7、试模规格：300㎜×300㎜×（30～100）㎜；  8、外型尺寸：1216㎜×640mm×1750㎜（长×宽×高）；  9、整机重量：500kg；  10、工作电源：AC220V、50Hz，3000W。 | 推荐品牌为北京航天科锐、北京航天科宇、上海昌吉、 |
| 64 | 检测设备 | 摆式摩擦仪 | BM-3 | 台 | 2 | 1、摆的质量：1500±10g；  2、摆中心距：410±5 mm（至摆动中心距离）；  3、橡胶片对路面正向静压力：2263g(22.2N)；  4、橡胶片规格：76.2mm×25.4mm×6.35mm；  5、橡胶片外边缘距摆中心距离510mm。 |  |
| 65 | 钢板粗糙度仪 | Elcometer 123 | 台 | 2 | 1、测量参数：Ra、Rz（ISO）、Ry、Rq、Rt、Rp、Rv、Rz（JIS）、Rmax、R3z、RSk、RS、RSm、RPc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2；  2、量范围：Ra：0.025-12.5μm；  3、最高显示分辨率：0.001μm。 |  |
| 66 | 电动拉拔仪 | ZW-DY10 | 台 | 2 | 1、液晶屏尺寸：3.5寸彩色液晶触摸屏；  2、显示模式：kN和MPa；  3、测量范围：0~10kN；  4、分辨率：0.001kN；  5、精度等级：＜0.5%F.S；  6、拉拔行程：50mm；  7、加载速度：4~14mm/min（可调）；  8、存储容量：2200条数据；  9、峰值保持：支持；  10、曲线显示：支持；  11、定荷载功能：支持；  12、恒定加载功能：250N±50N/S与200N±120N/S,两档可选；  13、数值修正：10段折线修正；  14、供电方式：可充电12V锂电池；  15、主机材质：轻质铝合金；  16、主机重量：5kg。 |  |
| 67 | 万分之一精密电子天平 | FA-2004 | 台 | 2 | 1、最大称量：300g；  2、分辨率：0.0001g；  3、全自动内校准模式±0.1mg。 |  |
| 68 | 测厚仪 | LFCH230 | 台 | 2 | 1、可使用各种测头(F400、F1、F1/90°、F10、N1、N400等)进行测量；  2、三种校准方法：一点校准、二点校准、基本校准；  3、显示分辨率：0.1μm(1250um以下，1250um以上是1um)；  4、最小测量面积：最小测量面积：10×8mm；  5、最小曲率：凸5mm，凹25mm；  6、设有四个统计功能：最大值（MAX）、最小值（MIN）、平均值（MEA）、测量次数（No）；  7、设五个统计量，存储800个数据。 |  |
| 69 | 多功能全自动沥青压力试验仪 | SYD-0730A | 台 | 2 | 机械部分：  1、最大额定载荷：100KN（与配置的传感器无关）；  2、丝杠盘最大移动距离：200mm；  3、电动机规格：2000rpm 1.5KW 220V×3伺服电机（伺服版）；  4、机动速度：1-50mm/min程序自动设定 （伺服版）；  主要技术参数  机械部分：  1、压力传感器量程：压力通道1：100KN压力通道2：5KN（可选配）；  2、压力分辨率：100KN、0.01KN、5KN、1N；  3、压力精度：0.5%；  4、位移传感器（双通道）：15mm；  5、位移传感器分辨率：0.001mm；  6、位移传感器精度：0.5%；  7、电源输入：三相四线380V±10%；  8、控制系统功耗：30W；  9、辅助加热器功率：3000W；  10、压缩机功率：1000W；  11、控温精度：0.5℃，分辨率：0.1℃；  12、恒温范围：-25℃~60℃；  13、外形尺寸：940×740×2050mm（不含控制柜）；  14、环境温度：≤30℃；  15、相对湿度：≤85%；  16、整机功耗：4KW；  17、仪器净重：300kg。 | 推荐品牌为北京航天科宇、上海昌吉、无锡石油 |
| 70 | 试验台 | 全钢试验台 | 长×宽×高=  5500cm×750cm×800cm | 张 | 5 | 1.全钢结构，采用1.0mm优质镀锌冷轧钢板制作，表面经环氧树脂粉末高温固化喷涂；  2.整体拆装结构：  3.五金配件：采用优质三节静音导轨，阻尼铰链。 |  |
| 71 | 全钢试验台 | 长×宽×高=  8000cm×750cm×800cm | 张 | 4 | 1.全钢结构，采用1.0mm优质镀锌冷轧钢板制作，表面经环氧树脂粉末高温固化喷涂；  2.整体拆装结构：  3.五金配件：采用优质三节静音导轨，阻尼铰链。 |  |
| 72 | 水槽（含龙头） | 长×宽×高=  550×450×310 | 套 | 8 | PP材质，与试验台配套 |  |

附件3

**湖北省高速公路实业开发有限公司**

**吴店、永安北养护基地试验检测设备采购申请单位报名登记表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请单位名称 | 联系人 | 联系方式 | 遴选文件  接收邮箱 | 日期 |
|  |  |  |  |  |

注：后附营业执照和授权委托书签字、盖章扫描件。

申请单位名称： (盖章)

联 系 人： (签字)

附件4

确认函

湖北省高速公路实业开发有限公司：

本单位已收悉“湖北省高速公路实业开发有限公司吴店、永安北养护基地试验检测设备采购遴选文件”，经我方仔细研究，现决定 参与（不参与）标段报价，特此回函。

单位名称：

时 间：