**附件1**

资格审查强制性资格条件（资质最低要求)

|  |  |
| --- | --- |
| 标段号 | 最低资质要求 |
| QSC-1QSC-2 | 同时具备：1.独立的法人资格，具备有效的营业执照。2.为所采购设备制造厂商或采购车辆制造厂商的授权经销商或代理商，如为授权经销商或代理商应提供制造厂商出具的品牌经销商授权书。 |

注：投标人应根据上述要求在投标文件格式“基本情况表”后附相关证明材料，如营业执照、投标人为授权经销商/代理商还应提供制造厂商出具的授权材料复印件（盖有制造厂商的公章，格式自拟）。以上所提供的资料均为加盖投标单位公章的彩色扫描件。

资格审查强制性资格条件（业绩最低要求)

|  |  |
| --- | --- |
| 标段号 | 最低业绩要求 |
| QSC-1 | 近3年（2020年1月1日至投标截止日）至少具有累计数量不少于5台的滚扫式清扫车供货业绩（须与本次拟供车辆（货物）同品牌）。 |
| QSC-2 | 近3年（2020年1月1日至投标截止日）至少具备累计数量不少于5台的吸扫式清扫车供货业绩（须与本次拟供车辆（货物）同品牌）。 |

注：1.证明材料要求同时具备：①销售合同的复印件(合同内容应能反映销售数量，不同合同中的数量可累计计算)；②使用单位出具的货物交货证明(如验收报告或收货清单等)或销售发票。提供的证明材料应能反映车辆品牌、规格等，否则该业绩将不予认可。

1. 投标人为制造厂商的授权经销商或代理商的，授权的制造厂商提供的销售业绩可予以认定。

资格审查强制性资格条件(财务最低要求)

|  |  |
| --- | --- |
| 标段号 | 最低财务要求 |
| QSC-1QSC-2 | 第一种方式：近3年每年的营业收入不少于2000万元且近3年每年的净资产不少于500万元。第二种方式：由银行出具申请日前3个月内（2023年4、5、6月）的单位账户流水证明，3个月月末账户余额的平均值不少于50万元。**上述两种方式满足其中一种即可。** |

注：1.采用第一种方式的投标人的成立时间少于上述规定年份的，以成立以来的年平均营业收入认定（提供相应年份的经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，无相应财务会计报表的不予认可）。

2.采用第二种方式应附银行出具（须银行盖章）申请日前3个月内的单位账户流水证明。

3.近3年是指：2020，2021，2022年。

附件2

设备采购清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段号 | 货物名称 | 技术参数（技术性能指标） | 采购数量（台） | 业绩要求最低数量(台) | 备注 |
| QSC-1 | 清扫车A（滚扫式） | 1. ★底盘：同等或优于重汽豪沃、东风天锦

2、排放标准：国六3、燃油类型：柴油4、整车总质量：≧180005、★功率：≧190KW6、★垃圾箱有效容积（m³）:≧5.57.★水箱容积（m³）:≧68.清扫方式:立扫、滚扫9.★最大清扫宽度（mm）:≧350010.最大清扫粒度（mm）:≧11011.★作业清扫速度（km/h）:≧6012.作业动力:底盘取力，无副发动机，无离心风机底盘13.洒水系统:清扫车应配备高压洒水系统和喷雾系统，以确保清洗效果和减少扬尘.14.★安全及附加功能配置:采用智能避障预警系统及防闯入系统，主动提醒后方车辆预警避让。车辆配备 警示灯、后置LED标志、倒车影像、安全防撞包、清洗钢护栏的装置.15.控制系统:进口自动化智能运动控制器.16.多种功能配置:前置带有辅具挂架和液压接口，可选择安装除雪铲、绿篱修剪等设备多种辅具17.按照甲方要求进行喷涂设计和涂装标识 | 2 | 5 |  |
| QSC-2 | 清扫车B（吸扫式） | 1★底盘:同等或优于重汽豪沃、东风天锦2.★发动机功率kw:底盘发动机功率≥169 kW，同等或优于东风康明斯。应具备较高的动力输出和低排放特性3.★副发动机功率:≥150 kW，国四排放4.外形尺寸mm:≥9200\*2400\*30005.整车总质量kg:≥180006.整备质量kg:≥135007.★作业行驶速度km/h:作业行驶速度≥60，清扫后洁净度≥90%。8.★清扫宽度:≥3.5m，以满足高速公路的清扫要求。9.★清水箱容积：≥3.5 m³10.★垃圾箱容积 ：≥8m³11.洒水系统:清扫车应配备高压洒水系统和喷雾系统，以确保清洗效果和减少扬尘.12.★吸尘系统:清扫车应配备强劲的吸尘系统，能够吸收路面粉尘和垃圾，以达到彻底清洗的效果。13.除尘系统:配备除尘水路系统自动清吹装置，可通过操作一键电控开关，实现高压气流自动清除水泵，管路余水，避免低温天气水路结冰损坏相关水力输送零部件。14.★安全及附加功能配置:采用智能避障预警系统及防闯入系统，主动提醒后方车辆预警避让。车辆配备 警示灯、后置LED标志。安全防撞包、倒车影像、清扫钢护栏的装置。15.多种功能配置:前置带有辅具挂架和液压接口，可选择可选择安装除雪铲、绿篱修剪等设备多种辅具。16.按照甲方要求进行喷涂设计和涂装标识。 | 2 | 5 |  |

注：

1. 根据招标人要求，为上述供货设备喷涂统一颜色和标识。

2、投标人应按上表技术参数（技术性能指标）以及拟供车辆（货物）实际情况填写投标文件格式：六-技术参数偏离表，若拟供车辆（货物）带★技术参数（技术性能指标）低于上述技术参数（技术性能指标）视为未响应招标文件要求，其投标应当被否决。