**附件1**

附录1 资格审查条件（资质最低要求）

|  |  |
| --- | --- |
| 标段 | 资质要求 |
| CG-1包 | 1.独立的法人资格，具备有效的营业执照；2.为所采购设备制造厂商(提供进口设备的应为该设备进口商) 。 |

注：本项目不接受经销商或代理商申请。附录2 资格审查条件（财务最低要求）

|  |  |
| --- | --- |
| 标段 | 财务要求 |
| CG-1包 | 第一种方式近三年每年的营业收入不少于1000万元。第二种方式由银行出具**（须有银行盖章）**申请日前3个月内（2023年3月、2023年4月、2023年5月）的单位账户流水证明，每月月末账户余额平均值不少于100万元。上述两种方式满足其中一种即可。 |

注：1.采用第一种方式应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表的复印件；公司成立时间不足三年的提供自公司成立以来的会计报表。若最近年度会计报表未出，则近三年时间往前推算一年。

 2.采用第二种方式应附银行出具**（须有银行盖章）**申请日前3个月内的单位账户流水证明。

附录3 资格审查条件(业绩最低要求)

|  |  |
| --- | --- |
| 标段 | 业绩要求 |
| CG-1包 | 近 3 年累计销售与拟供本项目的设备同品牌、同规格的设备数量分别不少于遴选公告附件2中规定的各设备业绩要求最低数量。 |

注：申请人应填写近3年来承担的类似项目业绩，并必须提供相关销售发票证明资料，证明其能满足业绩最低要求。

附录4 资格审查条件(信誉最低要求)

|  |  |
| --- | --- |
| 标段 | 信誉要求 |
| CG-1包 | 不得存在下列情况（信誉最低要求）：1.处于被责令停业、接管或清算、破产状态；2.处于被行业主管部门（如商务部或县级以上地方商务主管部门）作出责令改正、警告、罚款处罚且处于有效期内；3.存在下列不良状况或不良信用记录：（1）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单的；（2）在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；（3）申请人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内有行贿犯罪行为的；（4）其他在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列为失信惩戒对象，且按联合惩戒要求禁止参与招投标的；（5）上一年度被列入湖北省高速公路实业开发有限公司考核不合格的供应商；（6）近三年度被列入湖北省高速公路实业开发有限公司黑名单的供应商。 |

注：1.申请人对以上（1）、（2）、（4）信用状况如遴选文件有要求，应附指定网站截图，截图时间为遴选公告发布之日至申请截止日之间。

附件2

设备采购清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数（技术性能指标） | 需求数量（台） | 业绩要求数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 改性沥青加工设备 | ★1、适用类型：适用于SBS改性沥青、SBR改性沥青、PE和树脂改性沥青、超高含量SBS改性沥青、高粘高弹沥青、橡胶沥青、改型胶粉沥青、彩色沥青、隧道用阻燃改性沥青加工；2、结构形式：整体式结构，可装车结构形式；★3、产能：≥20t/h；4、加热方式：导热油加热（辅电加热）；5、控制方式：可手动/自动控制兼容沥青生产控制模式；6、剪切胶体磨：数量2台，含底座，另配2套机械密封，安装要求磨机既可以同时过两遍磨机可以一台生产一台备用，质量标准不低于浙江尚贵(JMJ20型号）品牌，流量≥20t/h，转速≥2900r/min；7、基质沥青泵、生产沥青泵品牌不低于浙江尚贵螺杆泵，带保温，流量≥30m³/h；8、预混罐3台，两台作为SBS改性反应釜，一台做橡胶沥青反应釜，容积≥5m³，内、外设无缝加热盘管，双层加热，高低液位自动设定和报警，自控沥青供油泵，基质沥青过滤器≥50m³/h，口径 DN80，带保温，换热器换热面积≥120㎡；9、搅拌器3台，转速≥60r\min，两台用于SBS改性反应釜，一台用于橡胶沥青反应釜；10、改性剂提升机1台，两个出口，变频调速，≥3t/h，橡胶粉上料螺旋1台，变频调速，≥8t/h；11、独立气动系统，空压机一台压力0.8Mps；12、电器电路控制室面积≥9㎡，配置操控台、升降椅子、照明、电器插孔、1.5匹空调，电控柜电器原件不低于西门子、施耐德品牌，手动和自动兼容，操作系统液晶显示屏，自动/手动控制，全电脑实时监控和显示；13、常用工具一套，使用说明书、电路图两套；14、含装机总容量匹配主电缆铠装电缆线100米、配电箱。注：技术指标带“★”条款为关键技术指标，若有一条不满足则视为无效申请。 | 1 | 3 |
| 2 | 300T基质沥青罐 | ★1、储存介质：基质沥青，加热介质：导热油，操作温度：180℃-220℃，使用温度：≤140℃ --160℃，容积≥320m³，分上下（或左右）两个区独立加热系统，可分区单独加热；★2、罐底≥8mm，罐身第1、2节≥6mm，第3、4节≥5mm，第5、6节≥4mm，罐顶≥4mm，灌顶一周围栏1.2米高，含挡脚板15CM高，直径≥500mm，灌顶及底部1.2米高各一个人孔，岩棉板≥5cm，岩棉板密度≥10kg/㎡罐身保温层，外保护层≥0.6mm彩钢瓦（色号由买方提供）；3、卸油池＞2m³，钢板厚度≥4mm，内设2层加温盘管；沥青输送泵4寸螺杆泵，流量≥40m³/h，连接管道φ100mm双层保温管道，连接接卸池、储存罐、工作罐，长度约40m，三通阀φ100mm加热保温三通阀三台，用于接卸入储存罐罐、接卸入工作罐、储存罐转工作罐，导热阀门采用 DN-50 高温阀不低于 400℃ ，耐压不低于 1.6MPa；4、烟道约10米，φ300mm，厚度≥3mm，用于沥青烟回收，连接至搅拌站冷凝沥青烟处理器；5、含装机总容量匹配主电缆铠装电缆线100米、配电箱。注：技术指标带“★”条款为关键技术指标，若有一条不满足则视为无效申请。 | 1 | 3 |
| 3 | 35T溶剂罐 | ★1、储存介质：橡胶油，加热介质：导热油，操作温度：180℃-220℃，使用温度：≤130℃--160℃ ；★2、罐体技术要求：容积≥105m³，外部旋转爬梯设置防护围栏，罐底厚度≥6mm，罐身厚度第1，2，3，4节≥5mm，灌顶一周围栏1.2米高，含挡脚板15CM高，人孔2个（距底部1.2米和顶部各一个，直径≥500mm），罐身保温层≥5cm岩棉板，罐体颜色灰白色（色号由买方提供）； 3、保温系统骨架100 ㎜\*5 ㎜，岩棉 100mm厚，外彩钢板厚度≥5mm，灰白色（色号由买方提供）； 4、加热系统加热管φ57mm\*3.5mm无缝钢管，骨架10#槽钢支撑；进出油管φ89mm保温夹套管； 5、温度计0-300°C机械式温度计；机械式浮球液位计，溢流口φ89mm； 6、卸油槽容积≥3.5m³，箱体钢板厚度≥5mm，卸油口≥φ500mm，底部两层φ57mm\*3.5mm无缝钢管盘管加热； 7、接卸泵不低于浙江尚贵品牌沥青螺杆泵，流量≥40m³/h； 8、控制电箱一套，主电缆100米。注：技术指标带“★”条款为关键技术指标，若有一条不满足则视为无效申请。 | 1 | 3 |
| 4 | 100T成品沥青发育罐 | ★1、罐体技术要求：容积≥105m³，外部爬梯2m以上设置防护围栏，罐底厚度≥6mm，罐身厚度第1，2，3，4节≥5mm，灌顶一周围栏1.2米高，含挡脚板15CM高，人孔2个（距底部1.2米和顶部各一个，直径≥500mm），罐身保温层≥5cm岩棉板，罐体颜色灰白色（色号由买方提供）； ★2、内部装置导热油盘管无缝钢管,底部4层加温盘管，管壁焊接一周加温盘管，设计3进3出，搅拌器电机≥37千瓦，减速机转速90r/min，管壁焊接扰流板，搅拌叶翅4层，搅拌轴底部有十字架支撑； 3、导热阀门采用 DN-50 高温阀不低于 400℃ ，耐压不低于 1.6MPa，沥青泵4寸不低于浙江尚贵螺杆泵，15KW电机，流量≥40m³/h；4、烟道约10米，φ300mm，厚度≥3mm，用于沥青烟回收，连接至搅拌站冷凝沥青烟处理器；5、含装机总容量主电缆铠装电缆线100米、配电箱。注：技术指标带“★”条款为关键技术指标，若有一条不满足则视为无效申请。 | 1 | 3 |
| 5 | 乳化沥青生产设备 | 1、结构形式为可装车整体式结构；★2、可生产普通 、SBR 、PCR、BCR改性乳化沥青， 一机多用；★3、产能≥8T/H，乳化沥青生产设备设置为双磨机乳化胶体磨 ( 一生产一备用)，品牌不低于浙江尚贵，转速≥3200 r/min；乳化沥青细度<5um；4、加热方式导热油加热（辅电加热）；5、可手动/自动控制乳化沥青生产含量控制方式；★6、沥青泵不低于浙江尚贵螺杆泵，功率≥5.5千瓦，变频调速，随时可调节沥青含量，皂液泵≥8m³/h，变频调速；换热器换热面积≥40㎡，1#皂液罐、2#皂液罐≥1800L， 304不锈钢材质，内设304不锈钢加温盘管，DN25不锈钢管道，加温快速，带液位显示带双直浆搅拌翅；皂液压力表0－1.0MPA ，水泵≥8m³/h，变频调速，成品泵质量不低于浙江尚贵螺杆泵，功率5.5千瓦；★7、沥青速热罐≥5m³，内设无缝加热盘管，保温采用5CM厚岩棉板，外层采用不锈钢材质，带液位显示；8、操作控制柜配比自动控制、可设定，双防级配电箱，内部电器元件不低于德力西、西门子品牌；1. 含装机总容量匹配主电缆铠装电缆线100米、配电箱。

注：技术指标带“★”条款为关键技术指标，若有一条不满足则视为无效申请。 | 1 | 3 |
| 6 | 20T乳化沥青成品罐 | ★1、罐体技术要求：容积≥22m³，外部爬梯2m以上设置防护围栏，罐底厚度≥6mm，罐身厚度第1，2，3，4节≥5mm，灌顶一周围栏1.2米高，含挡脚板15CM高，人孔2个（距底部1.2米和顶部各一个，直径≥500mm），罐身保温层≥5cm岩棉板，罐体颜色灰白色（色号由买方提供）；2、装车连接管、沥青输送泵口径2寸，电机5.5KW，带保温泵；3、搅拌器电机≥5.5千瓦，减速机转速≥45 r/min，搅拌叶翅≥3层，搅拌轴底部有十字架支撑；4、底部两层导热油加温盘管；5、含装机总容量主电缆铠装电缆线100米、配电箱。注：技术指标带“★”条款为关键技术指标，若有一条不满足则视为无效申请。 | 1 | 3 |
| 7 | 50T燃料油存储罐 | ★1、罐体技术要求：容积≥55m³，外部爬梯2m以上设置防护围栏，罐底厚度≥6mm，罐身厚度第1，2，3，4节≥5mm，灌顶一周围栏1.2米高，含挡脚板15CM高，人孔2个（距底部1.2米和顶部各一个，直径≥500mm），罐身保温层≥5cm岩棉板，罐体颜色灰白色（色号由买方提供）； 2、内部分区隔离，快速加温区不低于10m³，双层盘管； 3、卸油池＞2m³，钢板厚度≥4mm，内设1层加温盘管；φ80加热保温三通阀三台，用于接卸入储存罐罐、接卸入工作罐、储存罐转工作罐；重油输送泵3寸保温泵，电机11KW，流量≥24m³/h；φ80双层保温管道，连接接卸池、储存罐、工作罐，长度约45m；底部2层导热油加温盘管，管壁焊接一周加温盘管；4、烟道约10米，φ300mm，厚度≥3mm，用于沥青烟回收；5、含装机总容量主电缆铠装电缆线100米、配电箱。注：技术指标带“★”条款为关键技术指标，若有一条不满足则视为无效申请。 | 1 | 3 |

注：**申请人若拟供设备低于上述带**★**技术参数（技术性能指标）视为未响应遴选文件要求，其申请应当被否决**。

**湖北省高速公路实业开发有限公司**

**2023年吴店养护基地配套设备购置遴选**

**申请单位报名登记表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请单位名称 | 联系人 | 联系方式 | 遴选文件接收邮箱 | 日期 |
|  |  |  |  |  |

注：后附申请人营业执照、授权委托书签字盖章扫描件。

申请单位名称： 盖章

联 系 人： 签字