附件1

**作业内容**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 项目内容 | 作业内容 | 备注 |
| 第1合同包 | 防腐涂装 | 乳山口大桥钢箱梁涂装项目：钢箱梁内表面涂装，钢箱梁外表面涂装、桥面涂装及附属结构涂装（附属结构包括路缘石、泄水管及给水系统、灯杆底座、检查车轨道基础等），具体包括：表面处理、涂料制备、工厂涂装、工地涂装、修补、有关的安全环保工作。  新建京港高速铁路九江至南昌段钢箱梁制造安装工程涂装项目：  (1)结构的厂内防腐涂装施工;  (2)对首制件、涂装工艺试验评定及参与本项目的相关人员进行培训;  (3)厂内和工地钢梁节段施工后的修补;  (4)工地钢梁节段的防腐涂装工作(工地钢箱梁环缝的涂装和成桥最后一道面漆涂装);  (5)为完成防腐涂装工作所需涂装设备、防护设施、检测设备和专用辅助设备（含节段厂内补涂用支架或登高车)，足够的防爆照明灯具、清灰、打磨、拉毛处理等设备的采购安装;  (6)负责涂装施工涉及的技术方案及评审，涂装试验、试板的制作（含相关材料）及检验、原材料的检测试验等;  (7)涂装作业区域范围内6S建设及管理;  (8)乙方涂装施工产生的废旧油漆桶、废砂等危废品应安排专人管理，并委托具有资质的专业机构进行处置，费用包含在施工总价中;  (9)完成涂装施工其它与本项目相关的一切工作。 |  |

附件2

**附录1 资格审查条件（资质最低要求）**

|  |  |
| --- | --- |
| 合同包 | 资质要求 |
| 第1合同包 | 同时具备：  ①具备独立的法人资格，具有有效的营业执照；  ②具备劳务资质；  ③持有有效的安全生产许可证。 |

**附录2 资格审查条件（财务最低要求）**

|  |  |
| --- | --- |
| 合同包 | 财务要求 |
| 第1合同包 | 方式一： 近三年每年的营业收入不少于1800万元，近三年平均净资产不少于 350 万元。方式二： 由银行出具**（须有银行盖章）**申请日前3个月内（2023年8月、2023年9月、2023年10月）的单位账户流水证明，每月月末账户余额平均值不少于60万元。上述两种方式满足其中一种即可。 |

注：1.采用方式一应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件；公司成立时间不足三年的提供自公司成立以来的会计报表。若最近年度会计报表未出，则近三年时间往前推算一年。

2.采用方式二应附银行出具（须有银行盖章）申请日前3个月内的单位账户流水证明。

**附录3 资格审查条件（业绩最低要求）**

|  |  |
| --- | --- |
| 合同包 | 业绩要求 |
| 第1合同包 | 近3年承担过1个防腐涂装施工业绩。 |

注：申请人应提供近3年（以签订合同时间为准）来承担的类似业绩的合同协议书，合同协议书应含有：项目名称，甲、乙方单位名称，服务内容，甲、乙方签字盖章等内容。如果合同不能反映上述要求的业绩内容，可由甲方出具有效证明。如无合同协议书或合同协议书及甲方证明不能反映上述要求的业绩内容，采购人在对申请人进行业绩审查时将不考虑该业绩。

**附录4 资格审查条件（信誉最低要求）**

|  |  |
| --- | --- |
| 合同包 | 信誉要求 |
| 第1合同包 | 不得存在下列情况（信誉最低要求）：  1.处于被责令停业、接管或清算、破产状态；  2.存在下列不良状况或不良信用记录：  （1）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单的；  （2）在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；  （3）申请人或其法定代表人在近三年内有行贿犯罪行为的；  （4）其他在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列为严重失信主体名单，且按联合惩戒要求禁止参与招投标的；  （5）上一年度信用评级被交投集团公司或建设集团评为D级且在处罚期内的供应商；  （6）近三年度被列入交投集团公司或建设集团“黑名单”且在处罚期内的供应商。 |

注：1.对以上（1）、（2）、（4）信用状况应附指定网站截图。

**附录5 资格审查条件（主要人员最低要求）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 人员 | 数量 | 人员最低要求 |
| 项目负责人 | 1 | 相关施工从业年限不低于5年，年龄55周岁以下。 |

注：1.项目负责人应附身份证、申请人所属社保机构出具的社保证明或其他能够证明拟任项目负责人参加社保的有效证明材料。

**附录6 拟投入本项目的其他主要人员最低要求**

| **人 员** | **数量** | **资格条件最低要求** |
| --- | --- | --- |
| 安全协管员 | 1 | 具有3年工程现场安全管理从业经历，有一定协调能力和现场应变能力。 |
| 资料员 | 1 | 具有3年工程从业经历，能熟练使用电脑办公软件。 |
| 技术员 | 1 | 具有3年工程现场施工从业经历，有一定协调能力和现场应变能力。 |
| 合计 | 3 |  |

**附录7 资格审查条件（机具最低要求）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **机具表** | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | 类别 | 设备名称 | | 型号规格 | 数量 | | 功率( KW ) | | | 备注 |
| 1 | | 喷砂系统 | 螺杆空压机 | | 英格索兰V160-10A | 2 | | 160 | | | 喷砂作业 |
| 2 | |
| 3 | | 螺杆空压机 | | 稳健 LKP-100F | 2 | | 132 | | |
| 4 | |
| 5 | | 螺杆空压机 | | 东雅 75 | 2 | | 75 | | |
| 6 | |
| 7 | | 冷冻式干燥机 | | JY200F 23.0m3 | 2 | | 10 | | |
| 8 | | 冷冻式干燥机 | | SSD-20NF 20m3/min | 1 | | 10 | | |
| 9 | | 冷冻式干燥机 | | SSD-25NF 30m3/min | 1 | | 15 | | |
| 10 | | 喷砂机 | | KPBM-1560型 | 12 | | / | | |
| 11 | | 回砂系统 | 磨料分离器 | | GCF-90-7.5 | 4 | | 7.5 | | | 回收系统 |
| 12 | | 斗式提升机 | | GDG 350 | 4 | | 11 | | |
| 13 | | 真空回收机组 | | GVS-8 | 2 | | 75 | | |
| 14 | | 涂装系统 | 高压无气喷涂机 | | 6528K | 10 | | / | | | 喷漆作业 |
| 15 | | 螺杆空压机 | | 东雅 75 | 2 | | 75 | | |
| 16 | |
| 17 | | 其它 | 除湿机 | | LSCDA20000 | 1 | | 250 | | | 备用 |
| 18 | | 风机（全室除尘） | | B4-68-16C | 2 | | 110 | | | 除尘 |
| 19 | | 风机（离心防爆） | | B4-79-10C | 2 | | 75 | | |
| 20 | | 风机（局部除尘） | | 4-72-5A | 1 | | 15 | | |
| 21 | | 有机废气处理器 | | LD1550 | 1 | | 80 | | | 净化 |
| 22 | | 角磨机 | | JM03 | 50 | | 0.75 | | | 打磨 |
| 23 | | 岗位净化器 | |  | 30 | |  | | |  |
| 24 | | 移动发电机 | | DKM-300 | 2 | | 50 | | | 发电 |
| 25 | | 龙工叉车 | | 3.5T | 1 | | / | | |  |
| 26 | | 装载机 | | 5T | 1 | | / | | |  |
| 检测仪器设备清单表 | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 仪器设备名称 | | | 型号规格 | | | 数量 | | 用途 | 备注 | | |
| 1 | 干膜测厚仪 | | | Elcometer456 | | | 4 | | 油漆干膜厚度 |  | | |
| 2 | 湿膜卡 | | | Elcometer112 | | | 4 | | 油漆干膜厚度 |  | | |
| 3 | 粗糙度测量仪 | | | Elcometer-E123A-M | | | 2 | | 喷砂粗糙度 |  | | |
| 4 | 粗糙度比较板 | | | G201粗糙度比较样块 | | |  | | 喷砂粗糙度 |  | | |
| 5 | 粗糙度仪 | | | Elcometer E224C-BI | | | 1 | | 粗糙度 |  | | |
| 6 | 数显液压拉拔检测仪 | | | F108A/D | | | 2 | | 附着力 |  | | |
| 7 | 涂层划格仪 | | | F107 | | | 2 | | 附着力 |  | | |
| 8 | 干湿度摇表 | | | Elcometer | | | 2 | | 环境温度 |  | | |
| 9 | 红外线测温枪 | | | FLUKE | | | 2 | | 环境温度 |  | | |
| 10 | 涂４杯 | | | NDJ-5型 | | | 1 | | 黏度 |  | | |
| 11 | 黏度（ISO-6号杯） | | | ISO-6 | | | 1 | | 黏度 |  | | |
| 12 | 盐份测试仪 | | | Elcometer 138 Bresle | | | 1 | | 氯离子含量检测 |  | | |
| 13 | 压敏胶带、放大镜 | | | 易高ISO8502-3 | | | 5 | | 表面灰尘清洁度 |  | | |

附件三：

**乳山口大桥、昌九铁路钢箱梁涂装工程劳务合作队伍采购项目**

**申请单位报名登记表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请单位名称 | 联系人 | 联系方式 | 采购文件  接收邮箱 | 日期 |
|  |  |  |  |  |

备注：本表后附申请人营业执照、授权委托书签字盖章扫描件。

申请单位名称： 盖章

联 系 人： 签字

法定代表人身份证明及授权委托书

（一） 授权委托书

本人 （姓名）系 （申请人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义参与 （工程名称）相关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自授权委托之日起至签订合同之日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

申请人： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

年 月 日

注：法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

（二）法定代表人身份证明

申请人名称：

姓名： （法定代表人亲笔签名） 性别： 年龄： 职务：

系 (申请人名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

申请人： （盖单位章）

年 月 日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

附件4：

确认函

湖北省高速公路实业开发有限公司：

本单位已收悉“XXXXXXXX询比文件”，经我方仔细研究，现决定 参与（不参与）标段报价，特此回函。

单位名称：

时 间：