**附件1 合同标段划分表**

| **片区** | **标段号** | **施工路段（桩号）** | **里程（KM）** | **施工内容** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **十堰片区**  **项目经理部** | YH-1 | 汉十高速十漫段K1372+755-K1480+385 | 106.41 | 辖区路段内路基、路面、桥涵、隧道、交通安全设施、绿化等养护施工 |
| YH-2 | 十白高速K000+000-K58+208  （含合同期限内新开通十巫高速） | 58.208 |
| YH-3 | 谷竹高速东段K39+312-K92+301、K1271+595-K1225+570 | 100.125 |
| YH-4 | 郧十高速K1080+000-K1146+931、十房高速K1161+636-K1225+570 | 130.831 |
| YH-5 | 谷竹高速西段K456+627-K584+020 | 126.701 |
| **襄随片区**  **项目经理部** | YH-6 | 汉十高速孝随段(含安居互通)福银G70：K994+631~K1123+500 | 128.869 | 辖区路段内路基、路面、桥涵、隧道、交通安全设施、绿化等养护施工 |
| YH-7 | 汉十高速随襄段福银G70：K1123+500~K1239+800、襄阳绕城东段S63：K0+000~K16+330 | 132.63 |
| YH-8 | 二广高速隆中至郜营互通福银（含郜营互通）G55：K1539+813-K1562+739、汉十高速郜营互通至谷城段G70：K1239+800-K1288+200 | 71.326 |
| YH-9 | 汉十高速谷城至十堰东段（含谷城互通）G70：K1288+200-K1373+500 | 85.3 |
| YH-10 | 麻安高速襄阳东段起点至南漳段（含南漳互通）G4213：K237+736~K326+850 | 89.114 |
| YH-11 | 麻安高速南漳至保康南互通段、呼北高速保康南互通至保康北互通G70：K994+631~K1123+500 （含合同期限内新开通保神高速） | 128.869 |
| **楚天片区**  **项目经理部** | YH-12 | 随岳北高速K200+000-K307+000 | 107 | 辖区路段内路基、路面、桥涵、隧道、交通安全设施、绿化等养护施工 |
| YH-13 | 随岳中高速K307+000-K431+712.495 | 124.712 |
| YH-14 | 麻竹随州西段K182+097-K237+736、枣潜高速襄阳南段K047+760.486-K108+218.486 | 115.609 |
| YH-15 | 枣潜高速荆门北段、枣潜高速荆门至潜江段K108+218-K243+433 | 135.215 |
| **江汉片区**  **项目经理部** | YH-16 | 洪监高速K56+194-K150+969、荆岳长江大桥K529+595-K535+014 | 100.209 | 辖区路段内路基、路面、桥涵、隧道、交通安全设施、绿化等养护施工 |
| YH-17 | 潜石潜江段K4+950-K47+232.7、石首长江大桥K285+756.014-K325+478.951 | 82.006 |
| YH-18 | 岳宜荆州段K0+000-K106+453 | 106.453 |
| YH-19 | 监江高速 K0+000-K69+132（含合同期限内新开通江北东高速） | 69.132 |
| YH-20 | 沙公高速K0+000-K38+005（含合同期限内新开通沙公南高速） | 38.005 |
| **京珠片区**  **项目经理部** | YH-21 | 京港澳高速孝感段K1016+000-K1120+800、麻安高速大悟段K59+528-K98+240 | 143.512 | 辖区路段内路基、路面、桥涵、隧道、交通安全设施、绿化等养护施工 |
| YH-22 | 京港澳高速武汉段K1120+800-K1150+020、K1197+910-K1200+000、沪渝高速豹澥段K70+342-K155+500、沪渝高速永安段K847+924-K848+442、K910+364-K918+280 | 124.902 |
| YH-23 | 京港澳高速咸宁段K1200+000-K1309+664 | 109.664 |
| YH-24 | 圈环仙桃段S43：K141+059-K202+029  、圈环洪湖段S43：K202+029-K202+909  、嘉鱼大桥S78：K136+000-K139+780、圈环咸宁西段S78:K107+021-K136+000 | 94.608 | 辖区路段内路基、路面、桥涵、隧道、交通安全设施、绿化等养护施工 |
| YH-25 | 圈环孝感南段K0+000-K46+421、圈环孝感北段K0+000-K141+059K46+421-K141+059 | 141.059 |
| **鄂东片区**  **项目经理部** | YH-26 | 武黄高速S8：K6+500～K16+040，G50：K796+400～K848+000、棋盘洲大桥连接线 | 95.535 | 辖区路段内路基、路面、桥涵、隧道、交通安全设施、绿化等养护施工 |
| **沙公南、江北东项目经理部** | YH-27 | 杭瑞高速黄石段K560+000～K665+863 | 105.863 | 辖区路段内路基、路面、桥涵、隧道、交通安全设施、绿化等养护施工 |
| YH-28 | 杭瑞高速咸宁段K665+863-K759+718 | 93.856 |

**附件2 资格审查条件**

**附件2-1 资格审查条件(资质最低要求)**

|  |  |
| --- | --- |
| 合同标段 | 施工企业资质等级要求 |
| 所有标段 | 须具备湖北省高速公路实业开发有限公司协作单位资源库GK-1(日常小修保养）协作单位 |

注：提供入围通知书复印件或其他证明材料。

### 附件2-2 资格审查条件(信誉最低要求)

|  |  |
| --- | --- |
| 合同标段 | 施工企业信誉要求 |
| 所有标段 | 投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录：  （1）被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；  （2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；  （3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；  （4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；  （5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；  （6）投标人或其法定代表人在近三年内有行贿犯罪行为的；  （7）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 |

注：投标人应按招标文件第八章“投标文件格式”相应内容、表格及下注说明的要求在其投标文件中填写相关内容、表格并在相应位置提供要求的证书、证明材料。如未按要求填写或未按要求提供要求的证书、证明材料的或提供的证书、证明材料不满足要求或不足以证明其满足要求的，评标委员会在对其投标进行评审时将不予通过。

### 附件2-3 资格审查条件(财务最低要求)

|  |  |
| --- | --- |
| 合同标段 | 财务要求 |
| 所有标段 | ①近三年每年的营业收入不少于500万元。  ②近三年平均净资产不少于100万元。 |

注：附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件；公司成立时间不足三年的提供自公司成立以来的会计报表。若最近年度会计报表未出，则近三年时间往前推算一年。

### 附件2-4 资格审查条件(主要管理人员及班组最低要求，不含对合同期限内新开通路段的条件要求)

**YH1-5标主要管理人员及班组最低要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员 | 单位 | 最低数量要求 | | | | | 要求 | 备注 |
| YH-1 | YH-2 | YH-3 | YH-4 | YH-5 |
| 项目负责人 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 近3年内曾担任过一个类似项目负责人 |  |
| 技术负责人 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 路桥中级及以上职称 |  |
| 安全员 | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 持有安全C证 |  |
| 安全协管员 | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 年龄55岁以下，具有类似工作经验 |  |
| 资料员 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 具有工程内业从业经历，能熟练使用电脑办公软件 |  |
| 技术员 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 具有工程现场施工从业经历，有一定协调能力和现场应变能力 |  |
| **小计** | **人** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** |  |  |
| 施工班组 | 班组 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 每个班组8人 |  |
| 安全应急班组 | 班组 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 每个班组5人 |  |
| **小计** | **班组** | **6** | **3** | **6** | **8** | **8** |  |  |

**YH6-11标主要管理人员及班组最低要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员 | 单位 | 最低数量要求 | | | | | | 要求 | 备注 |
| YH-6 | YH-7 | YH-8 | YH-9 | YH-10 | YH-11 |
| 项目负责人 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 近3年内曾担任过一个类似项目负责人 |  |
| 技术负责人 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 路桥中级及以上职称 |  |
| 安全员 | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 持有安全C证 |  |
| 安全协管员 | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 年龄55岁以下，具有类似工作经验 |  |
| 资料员 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 具有工程内业从业经历，能熟练使用电脑办公软件 |  |
| 技术员 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 具有工程现场施工从业经历，有一定协调能力和现场应变能力 |  |
| **小计** | **人** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** |  |  |
| 施工班组 | 班组 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 每个班组5人 |  |
| 安全应急班组 | 班组 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 每个班组5人 |  |
| **小计** | **班组** | **7** | **7** | **5** | **5** | **5** | **7** |  |  |

**YH12-15标主要管理人员及班组最低要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员 | 单位 | 最低数量要求 | | | | 要求 | 备注 |
| YH-12 | YH-13 | YH-14 | YH-15 |
| 项目负责人 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 近3年内曾担任过一个类似项目负责人 |  |
| 技术负责人 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 路桥中级及以上职称 |  |
| 安全员 | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 持有安全C证 |  |
| 安全协管员 | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 年龄55岁以下，具有类似工作经验 |  |
| 资料员 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 具有工程内业从业经历，能熟练使用电脑办公软件 |  |
| 技术员 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 具有工程现场施工从业经历，有一定协调能力和现场应变能力 |  |
| **小计** | **人** | **8** | **8** | **8** | **8** |  |  |
| 施工班组 | 班组 | 4 | 5 | 4 | 5 | 每个班组5人 |  |
| 安全应急班组 | 班组 | 2 | 2 | 2 | 2 | 每个班组5人 |  |
| **小计** | **班组** | **6** | **7** | **6** | **7** |  |  |

**YH16-20标主要管理人员及班组最低要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员 | 单位 | 最低数量要求 | | | | | 要求 | 备注 |
| YH-16 | YH-17 | YH-18 | YH-19 | YH-20 |
| 项目负责人 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 近3年内曾担任过一个类似项目负责人 |  |
| 技术负责人 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 路桥中级及以上职称 |  |
| 安全员 | 人 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 持有安全C证 |  |
| 安全协管员 | 人 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 年龄55岁以下，具有类似工作经验 |  |
| 资料员 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 具有工程内业从业经历，能熟练使用电脑办公软件 |  |
| 技术员 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 具有工程现场施工从业经历，有一定协调能力和现场应变能力 |  |
| **小计** | **人** | **8** | **8** | **8** | **6** | **6** |  |  |
| 施工班组 | 班组 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 每个班组5人 |  |
| 安全应急班组 | 班组 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 每个班组5人 |  |
| **小计** | **班组** | **6** | **5** | **6** | **3** | **2** |  |  |

**YH21-25标主要管理人员及班组最低要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员 | 单位 | 最低数量要求 | | | | | 要求 | 备注 |
| YH-21 | YH-22 | YH-23 | YH-24 | YH-25 |
| 项目负责人 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 近3年内曾担任过一个类似项目负责人 |  |
| 技术负责人 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 路桥中级及以上职称 |  |
| 安全员 | 人 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 持有安全C证 |  |
| 安全协管员 | 人 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 年龄55岁以下，具有类似工作经验 |  |
| 资料员 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 具有工程内业从业经历，能熟练使用电脑办公软件 |  |
| 技术员 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 具有工程现场施工从业经历，有一定协调能力和现场应变能力 |  |
| **小计** | **人** | **8** | **10** | **8** | **8** | **8** |  |  |
| 施工班组 | 班组 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 每个班组5人 |  |
| 安全应急班组 | 班组 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 每个班组5人 |  |
| **小计** | **班组** | **9** | **8** | **6** | **6** | **9** |  |  |

**YH26标主要管理人员及班组最低要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员 | 单位 | 最低数量要求 | 要求 | 备注 |
| YH-26 |
| 项目负责人 | 人 | 1 | 近3年内曾担任过一个类似项目负责人 |  |
| 技术负责人 | 人 | 1 | 路桥中级及以上职称 |  |
| 安全员 | 人 | 2 | 持有安全C证 |  |
| 安全协管员 | 人 | 2 | 年龄55岁以下，具有类似工作经验 |  |
| 资料员 | 人 | 1 | 具有工程内业从业经历，能熟练使用电脑办公软件 |  |
| 技术员 | 人 | 1 | 具有工程现场施工从业经历，有一定协调能力和现场应变能力 |  |
| **小计** | **人** | **8** |  |  |
| 施工班组 | 班组 | 4 | 每个班组5人 |  |
| 安全应急班组 | 班组 | 2 | 每个班组5人 |  |
| **小计** | **班组** | **6** |  |  |

**YH27-28标主要管理人员及班组最低要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员 | 单位 | 最低数量要求 | | 要求 | 备注 |
| YH-27 | YH-28 |
| 项目负责人 | 人 | 1 | 1 | 近3年内曾担任过一个类似项目负责人 |  |
| 技术负责人 | 人 | 1 | 1 | 路桥中级及以上职称 |  |
| 安全员 | 人 | 2 | 2 | 持有安全C证 |  |
| 安全协管员 | 人 | 2 | 2 | 年龄55岁以下，具有类似工作经验 |  |
| 资料员 | 人 | 1 | 1 | 具有工程内业从业经历，能熟练使用电脑办公软件 |  |
| 技术员 | 人 | 1 | 1 | 具有工程现场施工从业经历，有一定协调能力和现场应变能力 |  |
| **小计** | **人** | **8** | **8** |  |  |
| 施工班组 | 班组 | 4 | 4 | 每个班组5人 |  |
| 安全应急班组 | 班组 | 2 | 2 | 每个班组5人 |  |
| **小计** | **班组** | **6** | **6** |  |  |

### 注：主要人员和施工班组配备为最低施工配置，如有工程进度要求，各施工队必须无条件的增加主要人员和施工班组配置。附件2-5 资格审查条件(主要机械设备最低要求，不含对合同期限内新开通路段的条件要求)

**YH1-5主要机械设备最低要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机械设备  名称 | 型号/功率或  其它指标 | 单位 | 最低数量要求 | | | | | 备注（含意向租用甲方的设备） |
| YH-1 | YH-2 | YH-3 | YH-4 | YH-5 |
| 1 | 路面清扫车 | 清扫宽度2-3m | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | 多功能洒水车 | ≥10000L | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 加装护栏清洗设备 |
| 3 | 除雪洒布车 | ≥6m3 | 台 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 |  |
| 4 | 多功能除雪车 | 满足施工要求 | 台 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 |  |
| 5 | 沥青路面综合养护车 | 满足施工要求 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 坑槽修复含小型压路机 |
| 6 | 护栏拔桩机 | 满足施工要求 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 7 | 护栏打桩机 | 满足施工要求 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 8 | 装载机 | 3m3以内 | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 9 | 挖掘机 | 满足施工要求 | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 10 | 吊车 | 满足施工要求 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 11 | 自卸车 | 满足施工要求 | 台 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |  |
| 12 | 苗木修剪机 | 满足施工要求 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 13 | 高空作业车 | 满足施工要求 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 14 | 顶升设备 | 满足施工要求 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 15 | 钻孔设备 | 满足施工要求 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 16 | 发电机 | >5千瓦 | 台 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |  |
| 17 | 压浆设备 | 满足施工要求 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 18 | 沥青灌缝设备 | 满足施工要求 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 19 | 皮卡 | 装GPS定位 | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 20 | 双排座 | 满足施工要求 | 台 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |

**YH6-11主要机械设备最低要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机械设备  名称 | 型号/功率或  其它指标 | 单位 | 最低数量要求 | | | | | | 备注（含意向租用甲方的设备） |
| YH-6 | YH-7 | YH-8 | YH-9 | YH-10 | YH-11 |
| 1 | 路面清扫车 | 清扫宽度2-3m | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | 多功能洒水车 | ≥10000L | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 加装护栏清洗设备 |
| 3 | 除雪洒布车 | ≥6m3 | 台 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 |  |
| 4 | 多功能除雪车 | 满足施工要求 | 台 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 |  |
| 5 | 沥青路面综合养护车 | 满足施工要求 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 坑槽修复含小型压路机 |
| 6 | 护栏拔桩机 | 满足施工要求 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 7 | 护栏打桩机 | 满足施工要求 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 8 | 装载机 | 3m3以内 | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 9 | 挖掘机 | 满足施工要求 | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 10 | 吊车 | 满足施工要求 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 11 | 自卸车 | 满足施工要求 | 台 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 12 | 苗木修剪机 | 满足施工要求 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 13 | 高空作业车 | 满足施工要求 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 14 | 顶升设备 | 满足施工要求 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 15 | 钻孔设备 | 满足施工要求 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 16 | 发电机 | >5千瓦 | 台 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 17 | 压浆设备 | 满足施工要求 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 18 | 沥青灌缝设备 | 满足施工要求 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 19 | 皮卡 | 装GPS定位 | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 20 | 双排座 | 满足施工要求 | 台 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |

**YH12-15主要机械设备最低要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机械设备  名称 | 型号/功率或  其它指标 | 单位 | 最低数量要求 | | | | 备注（含意向租用甲方的设备） |
| YH-12 | YH-13 | YH-14 | YH-15 |
| 1 | 路面清扫车 | 清扫宽度2-3m | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | 多功能洒水车 | ≥10000L | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 加装护栏清洗设备 |
| 3 | 除雪洒布车 | ≥6m3 | 台 | 4 | 4 | 4 | 5 |  |
| 4 | 多功能除雪车 | 满足施工要求 | 台 | 4 | 4 | 4 | 5 |  |
| 5 | 沥青路面综合养护车 | 满足施工要求 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 坑槽修复含小型压路机 |
| 6 | 护栏拔桩机 | 满足施工要求 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 7 | 护栏打桩机 | 满足施工要求 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 8 | 装载机 | 3m3以内 | 台 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |
| 9 | 挖掘机 | 满足施工要求 | 台 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |
| 10 | 吊车 | 满足施工要求 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 11 | 自卸车 | 满足施工要求 | 台 | 4 | 4 | 2 | 2 |  |
| 12 | 苗木修剪机 | 满足施工要求 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 13 | 高空作业车 | 满足施工要求 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 14 | 顶升设备 | 满足施工要求 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 15 | 钻孔设备 | 满足施工要求 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 16 | 发电机 | >5千瓦 | 台 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 17 | 压浆设备 | 满足施工要求 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 18 | 沥青灌缝设备 | 满足施工要求 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 19 | 皮卡 | 装GPS定位 | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 20 | 双排座 | 满足施工要求 | 台 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 21 | 小型铣刨机 | 满足施工要求 | 台 | 1 | 1 |  |  |  |

**YH16-20主要机械设备最低要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机械设备  名称 | 型号/功率或  其它指标 | 单位 | 最低数量要求 | | | | | 备注（含意向租用甲方的设备） |
| YH-16 | YH-17 | YH-18 | YH-19 | YH-20 |
| 1 | 路面清扫车 | 清扫宽度2-3m | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | 多功能洒水车 | ≥10000L | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 加装护栏清洗设备 |
| 3 | 除雪洒布车 | ≥6m3 | 台 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 |  |
| 4 | 多功能除雪车 | 满足施工要求 | 台 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 |  |
| 5 | 沥青路面综合养护车 | 满足施工要求 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 坑槽修复含小型压路机 |
| 6 | 护栏拔桩机 | 满足施工要求 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 7 | 护栏打桩机 | 满足施工要求 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 8 | 装载机 | 3m3以内 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 9 | 挖掘机 | 满足施工要求 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 10 | 吊车 | 满足施工要求 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 11 | 自卸车 | 满足施工要求 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 12 | 苗木修剪机 | 满足施工要求 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 13 | 高空作业车 | 满足施工要求 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 14 | 顶升设备 | 满足施工要求 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 15 | 钻孔设备 | 满足施工要求 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 16 | 发电机 | >5千瓦 | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 17 | 压浆设备 | 满足施工要求 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 18 | 沥青灌缝设备 | 满足施工要求 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 19 | 皮卡 | 装GPS定位 | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 20 | 双排座 | 满足施工要求 | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |

**YH21-25主要机械设备最低要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机械设备  名称 | 型号/功率或  其它指标 | 单位 | 最低数量要求 | | | | | 备注（含意向租用甲方的设备） |
| YH-21 | YH-22 | YH-23 | YH-24 | YH-25 |
| 1 | 路面清扫车 | 清扫宽度2-3m | 台 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | 多功能洒水车 | ≥10000L | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 加装护栏清洗设备 |
| 3 | 除雪洒布车 | ≥6m3 | 台 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |  |
| 4 | 多功能除雪车 | 满足施工要求 | 台 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |  |
| 5 | 沥青路面综合养护车 | 满足施工要求 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 坑槽修复含小型压路机 |
| 6 | 护栏拔桩机 | 满足施工要求 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 7 | 护栏打桩机 | 满足施工要求 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 8 | 装载机 | 3m3以内 | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 9 | 挖掘机 | 满足施工要求 | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 10 | 吊车 | 满足施工要求 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 11 | 自卸车 | 满足施工要求 | 台 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 12 | 苗木修剪机 | 满足施工要求 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 13 | 高空作业车 | 满足施工要求 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 14 | 顶升设备 | 满足施工要求 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 15 | 钻孔设备 | 满足施工要求 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 16 | 发电机 | >5千瓦 | 台 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 17 | 压浆设备 | 满足施工要求 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 18 | 沥青灌缝设备 | 满足施工要求 | 台 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 19 | 皮卡 | 装GPS定位 | 台 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |  |
| 20 | 双排座 | 满足施工要求 | 台 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 |  |

**YH26主要机械设备最低要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机械设备  名称 | 型号/功率或  其它指标 | 单位 | 最低数量要求 | 备注（含意向租用甲方的设备） |
| YH-26 |
| 1 | 路面清扫车 | 清扫宽度2-3m | 台 | 1 |  |
| 2 | 多功能洒水车 | ≥10000L | 台 | 1 | 加装护栏清洗设备 |
| 3 | 除雪洒布车 | ≥6m3 | 台 | 3 |  |
| 4 | 多功能除雪车 | 满足施工要求 | 台 | 3 |  |
| 5 | 沥青路面综合养护车 | 满足施工要求 | 台 | 1 | 坑槽修复含小型压路机 |
| 6 | 护栏拔桩机 | 满足施工要求 | 台 | 1 |  |
| 7 | 护栏打桩机 | 满足施工要求 | 台 | 1 |  |
| 8 | 装载机 | 3m3以内 | 台 | 1 |  |
| 9 | 挖掘机 | 满足施工要求 | 台 | 1 |  |
| 10 | 吊车 | 满足施工要求 | 台 | 1 |  |
| 11 | 自卸车 | 满足施工要求 | 台 | 1 |  |
| 12 | 苗木修剪机 | 满足施工要求 | 台 | 1 |  |
| 13 | 高空作业车 | 满足施工要求 | 台 | 1 |  |
| 14 | 顶升设备 | 满足施工要求 | 套 | 1 |  |
| 15 | 钻孔设备 | 满足施工要求 | 套 | 1 |  |
| 16 | 发电机 | >5千瓦 | 台 | 2 |  |
| 17 | 压浆设备 | 满足施工要求 | 套 | 1 |  |
| 18 | 沥青灌缝设备 | 满足施工要求 | 台 | 1 |  |
| 19 | 皮卡 | 装GPS定位 | 台 | 2 |  |
| 20 | 双排座 | 满足施工要求 | 台 | 2 |  |

**YH27-28主要机械设备最低要求**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机械设备  名称 | 型号/功率或  其它指标 | 单位 | 最低数量要求 | | 备注（含意向租用甲方的设备） |
| YH-27 | YH-28 |
| 1 | 路面清扫车 | 清扫宽度2-3m | 台 | 1 | 1 |  |
| 2 | 多功能洒水车 | ≥10000L | 台 | 1 | 1 | 加装护栏清洗设备 |
| 3 | 除雪洒布车 | ≥6m3 | 台 | 3 | 3 |  |
| 4 | 多功能除雪车 | 满足施工要求 | 台 | 3 | 3 |  |
| 5 | 沥青路面综合养护车 | 满足施工要求 | 台 | 1 | 1 | 坑槽修复含小型压路机 |
| 6 | 护栏拔桩机 | 满足施工要求 | 台 | 1 | 1 |  |
| 7 | 护栏打桩机 | 满足施工要求 | 台 | 1 | 1 |  |
| 8 | 装载机 | 3m3以内 | 台 | 1 | 1 |  |
| 9 | 挖掘机 | 满足施工要求 | 台 | 1 | 1 |  |
| 10 | 吊车 | 满足施工要求 | 台 | 1 | 1 |  |
| 11 | 自卸车 | 满足施工要求 | 台 | 1 | 1 |  |
| 12 | 苗木修剪机 | 满足施工要求 | 台 | 1 | 1 |  |
| 13 | 高空作业车 | 满足施工要求 | 台 | 1 | 1 |  |
| 14 | 顶升设备 | 满足施工要求 | 套 | 1 | 1 |  |
| 15 | 钻孔设备 | 满足施工要求 | 套 | 1 | 1 |  |
| 16 | 发电机 | >5千瓦 | 台 | 2 | 2 |  |
| 17 | 压浆设备 | 满足施工要求 | 套 | 1 | 1 |  |
| 18 | 沥青灌缝设备 | 满足施工要求 | 台 | 1 | 1 |  |
| 19 | 皮卡 | 装GPS定位 | 台 | 2 | 2 |  |
| 20 | 双排座 | 满足施工要求 | 台 | 2 | 2 |  |

注：设备配备为最低施工配置，如有工程进度要求，各施工队必须无条件的增加设备配置。

### 附件2-6 资格审查条件(业绩最低要求)

|  |  |
| --- | --- |
| 合同标段 | **业绩要求** |
| 所有标段 | 投标人近3年承担过1个及以上高速公路日常小修保养（含路基、路面）项目（含在建项目）。 |

注：1.投标人应按招标文件第八章“投标文件格式”相应内容、表格及下注说明的要求在其投标文件中填写相关内容、表格并在相应位置提供要求的证明材料。如未按要求填写或未按要求提供要求的证明材料的或提供的证明材料不满足要求或不足以证明其满足要求的，评标委员会在对其投标进行评审时将不予通过；2.本招标公告及招标文件所指的“近几年”，如无特别说明，均指从投标截止之日向前推算，如投标截止之日为2021年5月1日，近3年指2018年5月1日至2021年4月30日，以此类推。

**附件3：文件获取登记表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | | |
| 招标编号 |  | 标段号 |  |
| 供应商/供应商名称 |  | | |
| 纳税人识别号/统一社会信用代码 |  | | |
| 开户银行 |  | 行号 |  |
| 账号 |  | 发票类型 | （增值税专用发票或普票） |
| 授权代表 |  | 联系电话 |  |
| 地址 |  | 邮箱 |  |