**附件1 合同标段划分表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **标段** | **内容** | **预估数量** | **税率** | **合同工期** |
| 1标 | 路段范围内路基、路面、交通安全设施、桥涵、绿化等养护工程的实施、完成及缺陷修复。包括院内刷黑改造、主梁桥墩裂缝日常维修、主塔砼修补、斜拉索PE护套日常维护、桥面预防性养护等日常养护工程及应急养护、除雪保畅、防汛、保洁等工程 。 | 详见日常养护工程量清单 | 按一般计税方法，开具相应类型的增值税专用发票。 | 本项目日常养护服务期设置为1+2年，首年工期暂定为接到甲方进场指令起至2022年9月30日。后续2年采购人将根据协作队伍日常养护情况逐年续签合同，经采购人考核并评定为合格及以上等次的，可在次年续签下一年度养护施工合同，最多续签两次。若中选人不愿续签下一年度施工合同，应该在合同结束前3个月告知报价人，施工缺陷责任期为1年。 |

**附件2 资格审查条件**

**附件2-1 资格审查条件(资质最低要求)**

|  |
| --- |
| 施工企业资质等级要求 |
| 须具备湖北省高速公路实业开发有限公司协作单位资源库在GK-3（桥涵专项）协作单位 |

注：提供入围通知书复印件或其他证明材料。

### 附件2-2 资格审查条件(信誉最低要求)

|  |
| --- |
| 施工企业信誉要求 |
| 投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录：  （1）被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；  （2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；  （3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；  （4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；  （5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；  （6）投标人或其法定代表人在近三年内有行贿犯罪行为的；  （7）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 |

注：投标人应按招标文件第八章“投标文件格式”相应内容、表格及下注说明的要求在其投标文件中填写相关内容、表格并在相应位置提供要求的证书、证明材料。如未按要求填写或未按要求提供要求的证书、证明材料的或提供的证书、证明材料不满足要求或不足以证明其满足要求的，评标委员会在对其投标进行评审时将不予通过。

### 附件2-3 资格审查条件(财务最低要求)

|  |
| --- |
| 财务要求 |
| 满足下列要求其中一种即可：  ①2020年的营业收入不少于500万元。  ②由银行出具（须有银行盖章）申请日前3个月内（2021年7月、2021年8月、2021年9月）的单位账户流水证明，每月月末账户余额的平均值不少于50万元。 |

注：①附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件；公司成立时间不足三年的提供自公司成立以来的会计报表。若最近年度会计报表未出，则近三年时间往前推算一年。

②附由银行出具（须有银行盖章）的单位账户流水证明，无银行公章的流水证明按无效投标处理。

### 附件2-4 资格审查条件(主要管理人员及班组最低要求)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **人 员** | **资 格 要 求** | **数量** |
| 项目负责人 | 中级职称，高速公路施工从业年限不低于6年， 55岁以下 | 1人 |
| 技术员 | 具有工程现场施工从业经历，有一定协调能力和现场应变能力 | 2人 |
| 质检员 | 能做好质量自检工作，在施工过程中跟踪控制施工质量，并配合项经部的质量检查工作 | 2人 |
| 资料员 | 能负责其内业资料整理和统计工作，配合项经部完成工程量的统计等工作 | 1人 |
| 安全员 | 持有有效的交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格证书（C证），并配合招标人项目部进行安全管理工作 | 2人 |
| 作业队 | 每个班组8人 | 3个班组 |

### 注：主要人员和施工班组配备为最低施工配置，如有工程进度要求，各施工队必须无条件的增加主要人员和施工班组配置。附件2-5 资格审查条件(主要机械设备最低要求)

| **序号** | **设备名称** | **单位** | **数量** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压浆设备 | 套 | 1 |  |
| 2 | 小型振动碾压设备 | 台 | 1 |  |
| 3 | 双钢轮压路机 | 台 | 1 |  |
| 4 | 铣刨机 | 台 | 1 |  |
| 5 | 沥青灌缝设备 | 台 | 1 |  |
| 6 | 沥青路面综合养护车 | 台 | 1 |  |
| 7 | 路面清扫车 | 台 | 1 |  |
| 8 | 多功能除雪车 | 台 | 1 |  |
| 9 | 巡检车 | 台 | 1 |  |
| 10 | 多功能洒水车 | 台 | 1 |  |
| 11 | 液压同步顶升设备 | 套 | 1 |  |
| 12 | 高压清洗机 | 台 | 1 |  |
| 13 | 划线设备 | 台 | 1 |  |
| 14 | 高空作业车 | 台 | 1 |  |
| 15 | 测量仪器 | 套 | 1 |  |

注：设备配备为最低施工配置，如有工程进度要求，各施工队必须无条件的增加设备配置。

### 附件2-6 资格审查条件(业绩最低要求)

|  |
| --- |
| **业绩要求** |
| 满足下列要求其中一种即可：  1、近五年内承担过单个合同额不低于200万元的跨江大桥养护工程  2、近五年内承接过含跨江大桥养护的养护项目，且跨江大桥养护部分金额不低于200万元。 |

注：1.投标人应按招标文件第八章“投标文件格式”相应内容、表格及下注说明的要求在其投标文件中填写相关内容、表格并在相应位置提供要求的证明材料。如未按要求填写或未按要求提供要求的证明材料的或提供的证明材料不满足要求或不足以证明其满足要求的，评标委员会在对其投标进行评审时将不予通过；2.本招标公告及招标文件所指的所指的“近5年”为2016年1月1日至投标截止日期前一日，以此类推。

**附件3：文件获取登记表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | | |
| 招标编号 |  | 标段号 |  |
| 供应商/供应商名称 |  | | |
| 纳税人识别号/统一社会信用代码 |  | | |
| 开户银行 |  | 行号 |  |
| 账号 |  | 发票类型 | （增值税专用发票或普票） |
| 授权代表 |  | 联系电话 |  |
| 地址 |  | 邮箱 |  |