# **附 录：**

### 附录1 资格审查条件(资质最低要求)

|  |
| --- |
| 资质要求 |
| 须具备湖北省高速公路实业开发有限公司协作单位资源库GK-1（日常小修保养）协作单位。 |

注：**提供入围通知书复印件**。

###

### 附录2 资格审查条件(信誉最低要求)

|  |  |
| --- | --- |
| 标段号 | 信誉要求（各标段） |
| 所有标段 | 投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录：（1）被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；（5）在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中被列入失信被执行人名单；（6）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列为失信惩戒对象，且按联合惩戒要求禁止参与招投标的；（7）投标人或其法定代表人在近三年内有行贿犯罪行为的；（8）投标人在湖北省交通厅的信用等级近三年内被评为D级的；（9）法律法规规定的其他情形。 |

注：**投标人应按招标文件第八章“投标文件格式”相应内容、表格及下注说明的要求在其投标文件中填写相关内容、表格并在相应位置提供要求的证书、证明材料**。如未按要求填写或未按要求提供要求的证书、证明材料的或提供的证书、证明材料不满足要求或不足以证明其满足要求的，评标委员会在对其投标进行评审时将不予通过。

###

### 附录3 资格审查条件(财务最低要求)

|  |  |
| --- | --- |
| 标段号 | 财务要求 |
| 所有标段 | 第一种方式2020年的营业收入不少于500万元。第二种方式由银行出具**（须有银行盖章）**申请日前3个月内（2021年10月、2021年11月、2021年12月）的单位账户流水证明，每月**月末**账户余额的平均值不少于50万元。**上述两种方式满足其中一种即可，无银行公章的流水证明按无效投标处理。** |

注：1.采用第一种方式应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。

 2.采用第二种方式应附银行出具（须有银行盖章）申请日前3个月内的单位账户流水证明。

### 附录4 资格审查条件(其他管理和技术人员最低要求)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 人 员 | 资 格 要 求 | 数量 |
| 1标段 | 2标段 | 3标段 | 4标段 |
| 项目负责人 | 具有中级及以上技术职称，高速公路施工从业年限不低于6年，年龄为55岁以下。 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |
| 质检员 | 能做好质量自检工作，在施工过程中跟踪控制施工质量，并配合项经部的质量检查工作。 | 2人 | 2人 | 1人 | / |
| 技术员 | 负责对其施工人员进行相关内部的技术培训，提升施工人员技能水平，对实施的对较大工程的现场实时监督；了解公路养护造价相关知识，配合收集提交项经部需要的相关技术及价格资料。 | / | / | 1人 | / |
| 工班长 | 能做好质日常保洁、绿化现场管理工作，并配合项经部的质量检查工作。 | / | / | / | 2人 |
| 资料员 | 能负责其内业资料整理和统计工作，配合项经部完成工程量的统计等工作。 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |
| 专职安全员 | 持有有效的**交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格证书（C证）**，并配合招标人项目部进行安全管理工作 | 3人 | 3人 | 2人 | 3人 |
| 作业队 | / | 5个班组（每个班组10人） | 5个班组（每个班组10人） | 5个班组（每个班组8人） | 4个班组（每个班组10人） |

注：施工班组和人员配备为正常施工配置，如有工程进度要求，各施工队必须无条件的增加施工人员和机具配置；投标人应按招标文件第八章“投标文件格式”相应内容、表格及下注说明的要求在其投标文件中填写相关内容、表格并在相应位置提供要求的证书、证明材料。如未按要求填写或未按要求提供要求的证书、证明材料的或提供的证书、证明材料不满足要求或不足以证明其满足要求的，评标委员会在对其投标进行评审时将不予通过。

附录5 资格审查条件(主要机械设备和试验检测设备最低要求)

1标段

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 空压机（带2个风镐） | 台 | 2 | 3m3 |
| 2 | 装载机 | 台 | 1 | 3m3 |
| 3 | 液压破碎机 | 台 | 1 |  |
| 4 | 压浆设备 | 台 | 1 |  |
| 5 | 路面切割机 | 台 | 2 |  |
| 6 | 手扶震动压路机 | 台 | 2 | ≦2t |
| 7 | 开槽、清灌缝机 | 台 | 2 |  |
| 8 | 移动标致车 | 辆 | 2 |  |
| 9 | 多功能养护机械 | 台 | 1 | ≧26KW可换装挖掘、装载、破碎等养护作业 |
| 10 | 随车吊 | 辆 | 1 | ≧6T |
| 11 | 移动式现场照明设施 | 台 | 2 | 照明范围≧200m,夜间抢险及施工，按需配置 |
| 12 | 发电照明设备 | 台 | 1 |  |
| 13 | 移动发电机 | 台 | 1 |  |
| 14 | 多功能自动除雪撒布车（带滚刷、铲子撒盐机具） | 辆 | 2 | 12T（8成新）以上 |
| 15 | 除冰车 | 辆 | 2 |  |
| 16 | 重型除雪铲 | 台 | 2 | 铲面长度大于3米 |
| 17 | 登高车 | 辆 | 2 | 3m3 |
| 18 | 公路巡逻车(皮卡） | 辆 | 1 | 3-6 座 |
| 19 | 轻型货车 | 辆 | 1 | 1-4.5t |
| 20 | 吹扫车 | 辆 | 1 | 吹扫宽度 2-3m |
| 21 | 割灌除草修剪机 | 台 | 4 | 30cm2/s,≥1.8kw |
| 22 | 护栏清洗车 | 辆 | 1 |  |
| 23 | 水车 | 辆 | 1 |  |
| 24 | 剪枝机 | 台 | 1 |  |

注：投标人应按招标文件第八章“投标文件格式”相应内容、表格及下注说明的要求在其投标文件中填写相关内容、表格。如未按要求填写的，评标委员会在对其投标进行评审时将不予通过。

2标段

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公路巡逻车（皮卡） | 辆 | 2 | 3-6座 |
| 2 | 轻型货车 | 辆 | 1 | 1-4.5t |
| 3 | 吹扫车 | 辆 | 2 | 吹扫宽度2-3m |
| 4 | 割灌除草修剪机 | 台 | 12 | 30cm2/s,≥1.8kw |
| 5 | 护栏清洗车 | 辆 | 3 |  |
| 6 | 水车 | 辆 | 3 |  |
| 7 | 绿化树木修剪机 | 台 | 2 |  |
| 8 | 空压机（带2个风镐） | 台 | 2 | 3m3 |
| 9 | 装载机 | 台 | 1 | 3m3 |
| 10 | 液压破碎机 | 台 | 1 |  |
| 11 | 压浆设备 | 台 | 1 |  |
| 12 | 路面切割机 | 台 | 2 |  |
| 13 | 手扶震动压路机 | 台 | 2 | ≤2t |
| 14 | 开槽、清灌缝设备 | 台 | 2 |  |
| 15 | 路面铣刨机 | 台 | 1 | 宽度0.5-2m |
| 16 | 沥青撒布车 | 辆 | 3 | ≥2000L |
| 17 | 沥青摊铺机 | 台 | 1 | ≥4m |
| 18 | 压路机 | 台 | 1 | 13t |
| 19 | 微表处（稀浆封层车） | 台 | 1 |  |
| 20 | 超薄磨耗层沥青摊铺机 | 台 | 6 | 撒布摊铺一体机 |
| 21 | 移动标志车 | 辆 | 2 |  |
| 22 | 多功能养护机械 | 台 | 1 | ≥26KW可换装挖掘、装载、破碎等养护作业常用的装置 |
| 23 | 随车吊 | 辆 | 1 | ≥6t |
| 24 | 移动式现场照明设施 | 套 | 2 | 照明范围≥200m夜间抢险及施工，按需配置 |
| 25 | 发电照明设备 | 套 | 1 |  |
| 26 | 移动发电机 | 台 | 1 |  |
| 27 | 多功能自动除雪撒布车（带滚刷、铲子撒盐机具） | 辆 | 2 | 12t（8成新）以上 |
| 28 | 除冰车 | 辆 | 2 |  |
| 29 | 重型除雪铲 | 台 | 2 | 铲面长度大于3m |
| 30 | 登高车 | 辆 | 2 |  |

注：投标人应按招标文件第八章“投标文件格式”相应内容、表格及下注说明的要求在其投标文件中填写相关内容、表格。如未按要求填写的，评标委员会在对其投标进行评审时将不予通过。

3标段

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公路巡逻车（皮卡） | 辆 | 2 | 3-6座 |
| 2 | 轻型货车 | 辆 | 1 | 1-4.5t |
| 3 | 吹扫车 | 辆 | 2 | 吹扫宽度2-3m |
| 4 | 割灌除草修剪机 | 台 | 12 | 30cm2/s,≥1.8kw |
| 5 | 护栏清洗车 | 辆 | 3 |  |
| 6 | 水车 | 辆 | 3 |  |
| 7 | 绿化树木修剪机 | 台 | 2 |  |
| 8 | 空压机（带2个风镐） | 台 | 2 | 3m3 |
| 9 | 装载机 | 台 | 1 | 3m3 |
| 10 | 液压破碎机 | 台 | 1 |  |
| 11 | 压浆设备 | 台 | 1 |  |
| 12 | 路面切割机 | 台 | 2 |  |
| 13 | 手扶震动压路机 | 台 | 2 | ≤2t |
| 14 | 开槽、清灌缝设备 | 台 | 2 |  |
| 15 | 路面铣刨机 | 台 | 1 | 宽度0.5-2m |
| 16 | 沥青撒布车 | 辆 | 3 | ≥2000L |
| 17 | 沥青摊铺机 | 台 | 1 | ≥4m |
| 18 | 压路机 | 台 | 1 | 13t |
| 19 | 微表处（稀浆封层车） | 台 | 1 |  |
| 20 | 超薄磨耗层沥青摊铺机 | 台 | 6 | 撒布摊铺一体机 |
| 21 | 移动标志车 | 辆 | 2 |  |
| 22 | 多功能养护机械 | 台 | 1 | ≥26KW可换装挖掘、装载、破碎等养护作业常用的装置 |
| 23 | 随车吊 | 辆 | 1 | ≥6t |
| 24 | 移动式现场照明设施 | 套 | 2 | 照明范围≥200m夜间抢险及施工，按需配置 |
| 25 | 发电照明设备 | 套 | 1 |  |
| 26 | 移动发电机 | 台 | 1 |  |
| 27 | 多功能自动除雪撒布车（带滚刷、铲子撒盐机具） | 辆 | 2 | 12t（8成新）以上 |
| 28 | 除冰车 | 辆 | 2 |  |
| 29 | 重型除雪铲 | 台 | 2 | 铲面长度大于3m |
| 30 | 登高车 | 辆 | 2 |  |

注：投标人应按招标文件第八章“投标文件格式”相应内容、表格及下注说明的要求在其投标文件中填写相关内容、表格。如未按要求填写的，评标委员会在对其投标进行评审时将不予通过。

4标段

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 公路巡逻车(皮卡） | 辆 | 2 | 3-6 座 |
| 2 | 轻型货车 | 辆 | 2 | 1-4.5t |
| 3 | 吹扫车 | 辆 | 2 | 吹扫宽度 2-3m |
| 4 | 割灌除草修剪机 | 台 | 8 | 30cm2/s,≥1.8kw |
| 5 | 护栏清洗车 | 辆 | 2 |  |
| 6 | 水车 | 辆 | 2 |  |
| 7 | 剪枝机 | 台 | 2 |  |
| 8 | 路面清扫车 | 台 | 2 |  |

注：投标人应按招标文件第八章“投标文件格式”相应内容、表格及下注说明的要求在其投标文件中填写相关内容、表格。如未按要求填写的，评标委员会在对其投标进行评审时将不予通过。

### 附录6 资格审查条件(业绩最低要求)

|  |  |
| --- | --- |
| 标段号 | 业绩要求 |
| 所有标段 | 投标人近5年承担过单项合同金额为200万元及以上的高速公路养护工程劳务施工经验。 |

注：1.投标人应按招标文件第八章“投标文件格式”相应内容、表格及下注说明的要求在其投标文件中填写相关内容、表格并在相应位置提供要求的证明材料。如未按要求填写或未按要求提供要求的证明材料的或提供的证明材料不满足要求或不足以证明其满足要求的，评标委员会在对其投标进行评审时将不予通过；2.本招标公告及招标文件所指的近5年，即合同签订时间为2017年01月01日至递交投标文件的截止时间前一日。