# 附 录：

### 附录1 资格审查条件(资质最低要求)

|  |
| --- |
| **资质要求** |
| 同时具备：  1.独立的法人资格，具备有效的营业执照；  2.持有有效的安全生产许可证；  3.高开公司协作单位资源库内GK-5(预防性养护）准入单位。 |

**注：需按要求提供营业执照、安全生产许可证、资源库入围通知书复印件或其他证明材料**。

### 

### 附录2 资格审查条件(信誉最低要求)

|  |
| --- |
| **信誉要求** |
| 供应商不得存在下列不良状况或不良信用记录：  1.处于被责令停业、接管或清算、破产状态；  2.处于被行业主管部门（如交通运输部或湖北省交通运输主管部门）作出禁止进入公路建设市场的处罚且处于有效期内；  3.存在下列不良状况或不良信用记录：  （1）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单的；  （2）在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；  （3）供应商或其法定代表人、拟委任的现场负责人在近三年内有行贿犯罪行为的；  （4）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列为严重失信主体名单，且按联合惩戒要求禁止参与招投标的；  （5）上一年度被列入湖北省高速公路实业开发有限公司考核不合格的协作单位；  （6）近三年度被列入湖北省高速公路实业开发有限公司及上级集团黑名单的协作单位。 |

注：供应商应按遴选文件第八章“申请文件格式”相应内容、表格及下注说明的要求在其申请文件中填写相关内容、表格并在相应位置提供要求的证书、证明材料。如未按要求填写或未按要求提供要求的证书、证明材料的或提供的证书、证明材料不满足要求或不足以证明其满足要求的，评标委员会在对其投标进行评审时将不予通过。

### 

### 附录3 资格审查条件(财务最低要求)

|  |
| --- |
| **财务要求** |
| 第一种方式  近3年（2019-2021年）每年的营业收入不少于800万元。  第二种方式  由银行出具**（须有银行盖章）**递交申请文件的截止时间前3个月内（2023年3月、2023年4月、2023年5月）的单位账户流水证明，每月月末账户余额平均值不少于80万元。  **上述两种方式满足其中一种即可，无银行盖章的流水证明按无效投标处理。** |

注：1.采用第一种方式应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。公司成立时间不足三年的提供自公司成立以来的会计报表。若最近年度会计报表未出，则近三年时间往前推算一年。

2.采用第二种方式应附银行出具（须有银行盖章）递交申请文件的截止时间前3个月内的单位账户流水证明。

### 附录4 资格审查条件(其他管理和技术人员最低要求)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **人 员** | **资 格 要 求** | **数量** |
| YF-3 |
| 项目负责人 | 高速公路施工从业年限不低于5年，年龄55周岁以下，近3年内曾担任过一个类似项目负责人。 | 1 |
| 安全员 | 持有有效的**交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格证书（C证）**，并配合采购人项目部进行安全管理工作。 | 1 |
| 安全协管员 | 年龄50岁以下，具有类似工作经验，反应灵敏，动作迅速。 | 3 |
| 资料员 | 具有工程内业从业经历，能熟练使用电脑办公软件。 | 3 |
| 技术员 | 具有工程现场施工从业经历，有一定协调能力和现场应变能力。 | 3 |
| 精铣刨施工班组 | 人数以实际需要配置，数量必须满足施工进度要求，且必须为熟练工人，有相关路面摊铺施工经验，熟悉施工流程。每个班组其中至少包括1名班组长、1名现场安全协管员。 | 2 |
| 预防性养护施工班组 | 人数以实际需要配置，数量必须满足施工进度要求，且必须为熟练工人，有相关路面预防性养护施工经验，熟悉施工流程。每个班组其中至少包括1名班组长、1名现场安全协管员。 | 4 |
| 路面灌缝施工班组 | 人数以实际需要配置，数量必须满足施工进度要求，且必须为熟练工人，有相关施工经验，熟悉施工流程。每个班组其中至少包括1名班组长、1名现场安全协管员。 | 3 |
| 路面标线施工班组 | 各班组人数以实际需要配置，数量必须满足施工进度要求，且必须为熟练工人，有相关施工经验，熟悉施工流程。每个班组其中至少包括1名班组长、1名现场安全协管员。 | 3 |

注：施工班组和人员配备为正常施工配置，如有工程进度要求，各施工队必须无条件的增加施工人员和机具配置；供应商应按遴选文件第八章“申请文件格式”相应内容、表格及下注说明的要求在其申请文件中填写相关内容、表格并在相应位置提供要求的证书、证明材料。如未按要求填写或未按要求提供要求的证书、证明材料的或提供的证书、证明材料不满足要求或不足以证明其满足要求的，评标委员会在对其投标进行评审时将不予通过。

附录5 资格审查条件(主要机械设备和试验检测设备最低要求)

| **序号** | **设备名称** | **规格、功率及容量** | **单位** | **数量** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YF-3 |
| 1 | 铣刨机 | 2米,带精铣刨刀头 | 台 | 2 |
| 2 | 摊铺机 | ≥9m | 台 | 1 |
| 3 | 钢轮压路机 | 15T | 台 | 1 |
| 4 | 成品料及铣刨料运输车 | 根据实际需要配置相应载重型号 | 台 | 5 |
| 5 | 山猫清扫车 | 配改装刀头，具备坑槽修补用的铣刨功能 | 台 | 2 |
| 6 | 清扫车 | 满足施工要求 | 台 | 3 |
| 7 | 背负式吹风机 | 满足施工要求 | 台 | 3 |
| 8 | 路面多功能养护车 | 不低于1.5m3，满足施工要求 | 台 | 2 |
| 9 | 工程车 | 满足施工要求 | 台 | 4 |
| 10 | 乳化沥青喷洒设备 | 满足施工要求 | 台 | 3 |
| 11 | 手扶式压路机 | 满足施工要求 | 台 | 2 |
| 12 | 灌缝机 | 满足施工要求 | 台 | 3 |
| 13 | 微表处罩面摊铺设备 | 满足施工要求 | 套 | 3 |
| 14 | 工作车 | 满足施工要求 | 台 | 3 |
| 15 | 路面标线施工设备 | 满足施工要求 | 套 | 3 |

注：供应商应按遴选文件第八章“申请文件格式”相应内容、表格及下注说明的要求在其申请文件中填写相关内容、表格，如未按要求填写的，评标委员会在对其投标进行评审时将不予通过。

### 附录6 资格审查条件(业绩最低要求)

|  |
| --- |
| **业绩要求** |
| 投标人近三年须具有不少于3项微表处或超粘磨耗层专项工程施工业绩，单个合同金额不低于200万。 |

注：1.供应商应按遴选文件第八章“申请文件格式”相应内容、表格及下注说明的要求在其申请文件中填写相关内容、表格并在相应位置提供要求的证明材料。如未按要求填写或未按要求提供要求的证明材料的或提供的证明材料不满足要求或不足以证明其满足要求的，评标委员会在对其投标进行评审时将不予通过；2.本遴选公告及遴选文件所指的近三年，即合同签订时间为2020年01月01日至递交申请文件的截止时间前一日。