**附件1：合同包划分表**

| 合同包 | 起讫桩号 | 主要工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 第1合同包 | G70： K968+603~K994+631，长 26.028 公里；省道 S2：K0+000~K7+500，长 7.5 公里；机场北接线 S24： K0+400~K2+419 ，长2.019 公里。 | 汉孝高速 G70 段超车道抗滑评价为中的路 段及行车道病害连续路段进行处治；全线桥梁病害进行施工处治以及更换部分填挖交界处迎交通流护栏外展端头，桥头护栏连接过渡段，交通分 流端增设防撞垫以及沿线设置百米标牌。 |

**附件2**

附录1 资格审查条件（资质最低要求）

|  |  |
| --- | --- |
| 合同包 | 资质要求 |
| 第1合同包 | 联合体由劳务合作单位和设备租赁单位组成，劳务合作单位需为联合体牵头人。联合体牵头人须同时具备：①具备独立的法人资格，具有有效的营业执照；②具备劳务资质或同时具备路基路面养护甲级资质、桥涵养护甲级资质、交通安全设施养护资质；③持有有效的安全生产许可证。④高开公司协作单位资源库内GK-2（路基路面）准入单位。联合体成员方须具备：①具备独立的法人资格，具有有效的营业执照（营业范围包含设备租赁或服务）**。** |

附录2 资格审查条件（财务最低要求）

|  |  |
| --- | --- |
| 合同包 | 财务要求 |
| 第1合同包 | 方式一：近三年每年的营业收入不少于500万元，近三年平均净资产不少于100万元。方式二：由银行出具**（须有银行盖章）**申请日前3个月内（2023年5月、2023年6月、2023年7月）的单位账户流水证明，每月月末账户余额平均值不少于20万元。上述两种方式满足其中一种即可。 |

注：1.采用方式一应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表的复印件；公司成立时间不足三年的提供自公司成立以来的会计报表。若最近年度会计报表未出，则近三年时间往前推算一年。

 2.采用方式二应附银行出具**（须有银行盖章）**申请日前3个月内的单位账户流水证明。

 3.联合体牵头人须满足上述财务要求。

附录3 资格审查条件（业绩最低要求）

|  |  |
| --- | --- |
| 合同包 | 业绩要求 |
| 第1合同包 | 近5年承担过1个不低于30km高速公路路面专项工程施工业绩，且单项合同金额（或结算金额）不低于500万元。 |

注：1.申请人应提供近5年（以签订合同时间为准）来承担的类似项目施工业绩的合同协议书，申请人为新成立的公司，无法提供业绩附件支撑材料时，可提供其法人代表名下其他公司或其法人代表作为授权委托人的类似施工业绩的合同协议书。合同协议书应含有：项目名称，甲、乙方单位名称，工作内容，甲、乙方签字盖章等内容。如果合同不能反映上述要求的项目工作内容，可由甲方出具有效证明。如无合同协议书或合同协议书及甲方证明不能反映上述要求的项目工作内容，遴选人在对申请人进行业绩审查时将不考虑该项目。

 2.联合体牵头人须满足上述业绩要求。

附录4 资格审查条件（信誉最低要求）

|  |  |
| --- | --- |
| 合同包 | 信誉要求 |
| 第1合同包 | 不得存在下列情况（信誉最低要求）：1.处于被责令停业、接管或清算、破产状态；2.处于被交通运输部或湖北省交通运输主管部门作出禁止进入公路建设市场的处罚且处于有效期内；3.存在下列不良状况或不良信用记录：（1）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单的；（2）在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；（3）申请人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内有行贿犯罪行为的；（4）其他在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列为严重失信主体名单，且按联合惩戒要求禁止参与招投标的；（5）上一年度被列入建设集团或遴选人D级资源库且在处罚期内的协作单位；（6）近三年度被列入建设集团或遴选人Z级资源库且在处罚期内的协作单位。 |

注：1.对以上（1）、（2）、（4）信用状况应附指定网站截图。

2.联合体双方均应满足上述信誉要求。

附录5 资格审查条件（主要人员最低要求）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员 | 最低数量要求 | 要求 | 备注 |
| 第1合同包 |
| 项目负责人 | 1 | 高速公路养护施工从业年限不低于5年，年龄55周岁以下 |  |
| 安全协管员 | 2 | 年龄50岁以下，具有类似工作经验 |  |
| 资料员 | 1 | 具有工程内业从业经历，能熟练使用电脑办公软件 |  |
| 技术员 | 1 | 具有工程现场施工从业经历，有一定协调能力和现场应变能力 |  |

注：1.项目负责人应提供身份证、资格证书（若有）的扫描件，同时应提供申请人所属社保机构出具的最低要求人员的社保缴费证明或其他能够证明参加社保的有效证明材料。

2.联合体牵头人须满足上述人员要求。

附录6 资格审查条件（主要设备最低要求）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **规格及型号** | **单位** | **最低数量要求** | **备注** |
| **第 1 合同包** |  |
| 1 | 桥检车 | 平台长度16m | 台 | 1 |  |
| 2 | \*路面铣刨机 | 2m | 台 | 1 |  |
| 3 | 沥青撒布机 | 6000L,自动控制 | 台 | 1 |  |
| 4 | 沥青同步碎石封层车 | 自动控制 | 台 | 1 |  |
| 5 | 双驱双震压路机 | 12t | 台 | 1 |  |
| 6 | \*胶轮压路机 | 20t以上 | 台 | 1 |  |
| 7 | \*光轮压路机 | 11t | 台 | 1 |  |
| 8 | 震动夯 | 0.6～1t | 台 | 1 |  |
| 9 | 自卸汽车 | ≧15t | 台 | 1 |  |
| 10 | \*洒水车 | 4000L | 台 | 1 |  |
| 11 | 装载机 | 2.5m³/斗 | 台 | 1 |  |
| 12 | \*自动摊铺机 | 摊铺宽度≧7.5m | 台 | 1 |  |

注：**1.表中带\*号的为重要自有设备，须提供设备购置发票或购置合同彩色扫描件或其它可以证明其为自有及协议自有的证明材料，公司名义或者股东名义下的设备均可视为该公司的自有设备，但是需要提供股东证明资料。未附证明材料的设备在设备审查时视为没有该项设备。**

**2.联合体成员须满足上述设备要求。**

附件3

**汉孝高速2023年养护专项工程劳务合作及设备租赁**

**申请单位报名登记表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请单位名称 | 联系人 | 联系方式 | 遴选文件接收邮箱 | 日期 |
|  |  |  |  |  |

注：**本表由联合体牵头人填写，后附法定代表人身份证明及授权委托书。**

申请单位名称： 盖章

联 系 人： 签字

法定代表人身份证明及授权委托书

（一） 授权委托书

本人 （姓名）系 （申请人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义参与 （工程名称）相关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自授权委托之日起至签订合同之日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

申请人： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

 年 月 日

注：法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

（二）法定代表人身份证明

申请人名称：

姓名： （法定代表人亲笔签名） 性别： 年龄： 职务：

系 (申请人名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

 申请人： （盖单位章）

 年 月 日

 注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

附件4

确认函

湖北省高速公路实业开发有限公司：

本单位已收悉“湖北省高速公路实业开发有限公司汉孝高速2023年养护专项工程劳务合作及设备租赁遴选文件”，经我方仔细研究，现决定 参与（不参与）标段报价，特此回函。

单位名称：

时 间：