附件1：

**材料需求**

| 标段号 | 品种 | 交货地点 | 主要材料名称及数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 波纹钢板 | 湖北省襄阳市保康县城关镇螺丝沟村 | 波纹钢板1660.645㎡（包含镀锌波纹钢板以及与之配套的拼接螺栓与螺母、化学锚栓） | 波纹钢板采用波高55mm，波长200mm，板厚6mm冷轧镀锌波纹钢板，钢板采用工厂预制，现场拼装的方法进行施工，块间采用M16高强螺栓/螺母连接，波纹钢板与原二次衬砌间设置M20化学锚栓连接，锚栓长度250mm，锚固深度200mm。投标单价为货物运送至湖北省襄阳市保康县城关镇螺丝沟村（罗汉关隧道）的到场价 |

附件2

**附录1 资格审查条件（资质最低要求）**

|  |  |
| --- | --- |
| 合同包 | 资质要求 |
| 第1合同包 | 同时具备：  1.具备独立的法人资格，具备有效的营业执照；  2.湖北交通投资集团有限公司注册供应商。 |

**注：申请人须附营业执照扫描件。**

**附录2 资格审查条件（财务最低要求）**

|  |  |
| --- | --- |
| 合同包 | 财务要求 |
| 第1合同包 | 方式一： 近三年每年的营业收入不少于200万元，近三年平均净资产不少于30万元。 方式二： 由银行出具**（须有银行盖章）**申请日前3个月内（2023年7月、2023年8月、2023年9月）的单位账户流水证明，每月月末账户余额平均值不少于10万元。 上述两种方式满足其中一种即可。 |

注：1.采用方式一应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，其所附资料只需证明其能满足财务最低要求即可。公司成立时间不足三年的提供成立以来的经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表。若最近年度会计报表未出，则近三年时间往前推算一年。

2.采用方式二应附银行出具（须银行盖章）申请日前3个月内的单位账户流水证明。

**附录3 资格审查条件（业绩最低要求）**

|  |  |
| --- | --- |
| 合同包 | 业绩要求 |
| 第1合同包 | 近3年承担过1个金额不少于100万元的同类材料供应业绩。 |

注：申请人应提供近3年（以签订合同时间为准）来承担的类似业绩的合同协议书。合同协议书应含有：甲、乙方单位名称，供应材料品类，甲、乙方签字盖章等内容。如果合同不能反映上述要求的业绩内容，可由甲方出具有效证明。如无合同协议书或合同协议书及甲方证明不能反映上述要求的业绩内容，采购人在对申请人进行业绩审查时将不考虑该业绩。

**附录4 资格审查条件(信誉最低要求)**

|  |  |
| --- | --- |
| 合同包 | 信誉要求 |
| 第1合同包 | 不得存在下列情况（信誉最低要求）：  1、处于被责令停业、接管或清算、破产状态；  2、存在下列不良状况或不良信用记录：  （1）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单的；  （2）在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；  （3）申请人或其法定代表人在近三年内有行贿犯罪行为的；  （4）其他在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列为严重失信主体名单，且按联合惩戒要求禁止参与招投标的；  （5）上一年度信用评级被交投集团公司或建设集团评为D级且在处罚期内的供应商；  （6）近三年度被列入交投集团公司或建设集团“黑名单”且在处罚期内的供应商。 |

注：1.对以上（1）、（2）、（4）信用状况应附指定网站截图。